공사현장안전관리수칙

시설공사의 시공자는 당해공사 시공으로 인한 낙반, 건축물이나 공사용 공작물의 도궤, 기타 낙하물 및 고압전선등에 의한 인적,물적 재해와 화재등 예방을 위하여 시공현장에서 다음 사항을 준수하여야 한다.

1. 공사현장 주위에는 건축법 규정에 따른 규격의 가설울타리와 낙하물방지망을 설치하여야 한다.

2. 공사현장을 수시점검하여 위해가 예상되는 장소에서 위험표지와 "안전작업요령"을 부착 하여야 한다.

3. 작업요원에 대하여는 작업순서 및 "안전작업요령"을 지키도록 하여야 한다.

(1) 작업장에서는 흡연,화기등 발화원인이 되는 행위 금지

(2) 인정된 용접공 이외에는 용접 및 절단작업 금지

(3) 중기 및 기계장비의 시동을 걸어둔 채 기름을 넣는 행위 금지

(4) 항타기 작업중에는 필요한 인원외의 출입통제

(5) 화약 및 기타 폭발물과 발파기재는 지정된 유자격자외의 취급 및 사용 금지

4. 작업요원은 작업과정에 따라 필요한 안전장비를 반드시 착용 또는 휴대하도록 하여야 한다

(1) 물체가 낙하할 우려가 있는 곳에서는 안전모 착용

(2) 눈을 해칠 우려가 있는 작업시에는 보호안경 착용

(3) 높은 곳에서 작업하는 경우에는 안전대 및 로프 착용

(4) 화기를 사용하거나 용접등 화재의 위험이 있는 작업시에는 소형소화기 휴대등

5. 공사용 시멘트, 철근 및 골재등 중량물은 무너져내려도 위해가 없을 것으로 판단되는 장소를 선정하여 안전하게 저장하여야 한다.

6. 가연성 액체나 인화물질등은 다른 자재와 분리, 안전하게 보관하여야 한다.

(1) 열, 화기 및 직사광선을 피하고 환기가 잘되는 장소에 보관

(2) 보관장소는 불연재료에 의한 차단벽 설치등 구획조치

(3) 소화기등 소방장비 비치

7. 공사현장에 고압선이 설치된 경우에는 위험표지와 절연시설등 충분한 안전조치를 하여야 한다.

8. 대형건축물등 중요구조물공사에 있어서는 시공중의 돌발적인 화재발생에 대한 즉각적인 소화작업이 가능토록 물저장탱크, 임시소화전설비, 소화약, 기타 소방도구를 충분히 비치함과 동시에 자체 소방대를 편성 운영하여야 하며 특히 공사의 요청이 있을 때에는 시공현장에 소방파출소등 특별소방서를 설치하여야 한다.

9. 여타 주요공사 시공의 경우에는 최인근 소방서와 유기적인 협조체제를 구축, 소방대책을 강구하여야 한다.

10. 공사현장에는 시공건물 또는 구축물 및 기타 자재적재장소까지 소방차의 통행이 자유롭도록 소방통로를 개설,유지하여야 하며 시공에 소요되는 각종 자재 및 장비는 일정장소에 질서있게 적재, 비치함으로써 공사현장을 항상 혼잡하지 않도록 정리하여야 한다.

11. 기타현장감독관이 안전관리상 필요하며 요구하는 사항에 대하여는 즉시 조치하여야 한다.

* 계약상대자는 본 공사현장안전관리수칙 및 안전관리자의 인적사항을 시공현장내의 적당한 위치(여러 사람이 잘 볼 수 있는 위치)에 게시하여야 한다.