감리업무 수행계획서

OOO 아파트 신축공사 감리용역

(주)OOOO건축사사무소

목        차

Ⅰ. 감리용역 개요

Ⅱ. 감리용역 범위

Ⅲ. 감리단 운영계획

Ⅳ. 감리수행계획서

Ⅴ. 안전관리계획

Ⅵ. 환경관리계획

Ⅰ. 감리용역의 개요

1. 목  적

본 과업은 괴정동 영풍아파트 신축공사를 시행함에 있어서 주택건설촉진법 제33조 6에 의한 시공·확인지도, 철저한 품질 및 안전관리를 통한 완벽한 공사 감리업무 수행을 위하여, 각 분야별 기술자는 풍부한 경험과 기술인력을 보유하고 있는 감리전문회사로 하여금 상주감리토록 조치하여 사업을 목적한대로 완료코자 함.

2. 위  치

OO시 OO구 OO동 OOO-O번지 외 10필지

3. 용역명

OO구 OO동 OO아파트 신축공사 감리용역

4. 감리용역기간

20  . 01. ∼ 20  . 11.

Ⅱ. 감리용역의 범위

1. 감리용역의 범위기준은 계약서 및 과업지시서등의 규정된 문서요건에 따라 기준을 정한다.

2. 사업시행에 대한 발주자의 감독권한을 대행하여 설계도서 기타 관계서류 및 제반규정의 내용대로 시공되는지 여부를 확인하고 이와 관련 일반 행정사항, 시공관리, 공정관리, 환경관리, 안전관리등 계약서 및 발주자의 요건에 따른 업무를 수행한다.

3. 감리자, 발주자, 시공자 사이에 공사 시행단계별 업무분장을 명확히 하고, 상호간의 업무연계성이 이루어질 수 있도록 하여, 다른 조직사이에 업무 인터페이스를 해결해야 한다.

4. 감리용역 결과물은 분기별로 발주자 및 사업승인권자에 보고한다.

Ⅲ. 감리단 운영계획

1. 용역범위 내에서 감리운영조직으로 발주자와 시공자의 조직을 체계적이고 효과적으로 수행하기 위하여 상호 협의하여 관리단계별 감리단 운영계획을 수립한다.

2. 감리단계를 감리업무 준비단계, 감리 시행단계, 감리업무 평가단계, 감리업무 대책수립 및 종결단계로 구분하고, 각 분야 담당자별 업무분장하여 업무내용을 하도록 한다.

3. 발주자, 시공자 또는 감리원 사이에 상호간의 업무 운영을 원활히 수행하기 위하여 의사전달 체계업무, 연락방법, 감리성과품 제출방법등을 협의한다.

Ⅳ. 감리수행계획서

1. 일반사항

(1) 용어의 정의

본 과업에 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

(가) 책임감리

주택건설촉진법 제33조 6의 규정에 의한 감리전문회사가 당해공사의 설계도서, 시방서, 기타 관계서류의 내용대로 시공되는지 여부를 확인하고, 품질관리, 공사관리 및 안전관리등에 대한 기술지도를 하며, 발주자의 위탁에 의하여 관계법령에 따라 발주자로서의 감독권한을 대행하는 것을 말한다.

(나) 감리원

건축사법에 의한 건축사 및 건축사보 또는 건설기술관리법 시행령 제51조 2의 규정에 의한 감리원을 말한다.

(다) 상주감리원

공사현장에 상주하여 감리업무를 수행하는 감리원을 말한다.

(라) 비상주 감리원

상주감리원이 현장에서 수행하기 어려운 현장조사 분석 또는 구조물의 기술적 검토업무와 행정지원업무를 하는 감리원을 말한다.

2. 감리업무절차

(1) 감리원의 배치

(가) 감리원 배치계획에는 다음사항이 포함되어야 한다.

감리조직, 감리원의 배치, 감리원별 담당업무, 감리기간, 감리원의 자격 및 경력

(나) 감리원의 배치 ＞ 감리원 배치계획서 참조

(2) 감리원의 업무

(가) 시공계획의 검토

(나) 공정표의 검토

(다) 시공자가 작성한 시공도면의 검토

(라) 시공자가 설계도서에 따라 적합하게 시공하는지에 대한 확인

(마) 구조물의 위치, 규격등에 관한 사항 검토·확인

(바) 사용자재의 적합성 검토·확인

(사) 품질관리시험 계획·실시지도 및 시험성과에 대한 검토·확인

(아) 누수, 방음 및 단열에 대한 시공성 검토·확인

(자) 재해예방 및 시공상의 안전관리

(차) 설계도서의 당해 지형에 대한 적합성 및 설계변경에 대한 적정성 검토

(카) 공사착공계, 중간검사신청서, 임시사용 및 사용검사신청서의 적정성 검토

(타) 착공신고시 제출한 “건설폐자재 재활용 및 처리계획서”의 이행여부

(파) 기타 법에서 정하는 사항 외에 건축사법 또는 건설기술관리법에서 정하는 사항

(3) 감리자의 업무방법 및 근무자세

(가) 감리자는 당해 공사가 설계도서, 시방서, 공정표 기타관련도서등을 숙지하고 공사내용을 파악하여 정확하게 시공되는지 여부를 확인하고 공정관리. 시공관리, 품질관리, 안전 및 환경관리 등에 대한 기술지도를 하여야 한다.

(나) 감리자는 감리업무의 범위에 속하는 관계법령에 따른 각종 신고·검사·시험 및 자재의 품질확인 등의 업무를 성실히 수행하여여 하고, 관계규정에 의한 검토·확인·날인 및 보고 등을 하여야 한다.

(다) 감리자는 공사현장에 문제가 발생하거나 시공에 관한 중요한 변경사항이 발생하는 경우에는 사업계획승인권자 및 사업주체에게 관련 사항을 보고하고 이에 대한 지시를 받아 업무를 수행하여야 한다.

(라) 감리원은 해당분야 공사기간동안 현장에 배치되어야 하며 업무 또는 부득이한 사유등으로 인하여 1일이상 공사현장을 이탈하는 경우에는 반드시 근무상황부에 기록하여야 하며, 책임감리원인 경우에는 당해 사업계획승인권자에게 보고후 승인을 득하여야 한다.

(마) 감리원이 관련법령에 의한 교육 등으로 3일이상 계속하여 공사현장을 이탈하는 경우 감리자는 즉시 대체 상주감리원을 지정하여 현장에 배치하여야 하며, 이 경우 감리업무에 지장이 없도록 업무 인수인계 등 필요한 조치를 하여야 한다.

(바) 감리자는 업무수행과 관련하여 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니되며, 업무와 관련하여 일체의 금품 또는 향응을 받아서는 아니된다.

(4) 현지여건 조사

감리자는 다음의 현지조사 사항 및 피해방지 대책수립 사항에 대하여 시공전에 사업주체(이하□시공자□를 포함한다)와 합동으로 조사하고 업무수행에 따른 대책을 수립하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

(가) 현지조사 사항

1) 지반 및 지질상태

2) 인접도로의 교통규제 상황

3) 진입도로 현황

4) 매설물 및 장애물 현황

(나) 피해방지 대책수립 사항

1) 인근시설물 피해대책

2) 통행지장 대책

3) 소음·진동대책

4) 지반침하 대책

5) 하수로 인한 피해대책

6) 우기기간중 배수대책

7) 분진·비산·악취대책

8) 폐기물 및 쓰레기 처리대책 등

(5) 감리업무 착수준비

(가) 감리원은 공사착수전에 다음사항을 감리사무실에 비치하고 숙지하여야 한다.

1) 사업계획승인도서 사본

2) 지장물 보상 및 철거 등에 관한 자료

3) 설계도서 및 시방서

4) 공사계획서

5) 지반조사서

6) 감리업무수행계획서 및 감리원배치계획서

7) 각종 지시공문 사본

8) 필요한 각종 서식류, 발간물

9) 관련법령 등

(나) 감리자는 감리사무실에 공사추진 현황 및 감리업무 수행내용 등을 기록한 현황판을 설치하여야 한다.

(6) 착공시 확인사항

(가) 감리자는 사업주체가 제출하는 공사착공계(신고서)에 대하여 다음사항을 검토·확인하고 감리계획서 및 감리의견서를 첨부(감리자의 서명 또는 날인)하여야 한다.

1) 사업계획승인 내용과 부합되는지 여부

2) 현장기술자 자격·경력 및 배치계획

3) 공정관리계획의 적정여부

4) 각종 품질보증 또는 품질시험계획서의 적정여부

5) 건설폐자재 재활용 및 처리계획서의 적정여부

(나) 감리자는 대지경계명시 측량시에 입회하여 그 적합여부를 확인하여야 한다.

(7) 공정관리

(가) 공정계획의 검토

1) 감리자는 사업주체가 제출한 공정관리계획이 공사의 종류, 특성, 공기 및 현장의 실정 등을 감안하여 수립되었는지를 검토·확인하고 시공의 경제성과 품질확보에 적합한 최적공기가 선정되었는지를 검토하여야 한다.

2) 감리자는 계약된 공기내에 건설공사가 완성될 수 있도록 공정을 관리하여야 하며 공사진행에 관하여 다음 각호의 사항을 사전검토하여 공정현황을 정기적으로 사업주체에게 통보하고 공사진행상 문제가 있다고 판단될 경우에는 즉시 사업주체에게 그 대책을 강구하여 통보하여야 한다.

- 세부 공정계획

- 시공자의 현장기술자 및 장비 확보사항

- 기타 공사계획에 관한 사항

(나) 주요공정의 추진계획 수립 및 관리

1) 주요공정관리

감리자는 시공자가 제출하는 예정공정표상에 주공정선을 표시하고, 주요공정에 대한 착수·종료시점 및 소요기간 등을 명시하여 공사추진계획을 수립하여야 한다.

2) 공사준비사항 사전점검

주요공정 공사착수 1개월전에 공사전 준비상태를 사전점검하여야 하며, 미흡한 사항에 대하여는 사업주체에게 이를 통보하고 통보사항의 이행여부를 확인하여야 한다.

3) 공사추진관리

가) 감리자는 사업주체로부터 공종별 주요공종에 대하여 다음의 공사추진세부계획서를 제출받아 검토하여야 한다.

- 공사추진계획(월별)

- 자재수급 및 인력동원계획

- 장비투입계획(필요공종에 한함)

- 기  타

나) 감리자는 공사추진세부계획서에 의하여 공사가 추진되도록 관리하되, 실행공정이 부진하여 예정공정에 미달되는 경우에는 공정달성을 위해 추진해야 할 사항을 조치기한을 정하여 사업주체에게 통보하는 등 부진한 공정에 대한 관리를 하여야 한다.

(8) 현장 시공관리

(가) 시공확인

1) 감리자는 주요 공종별·단계별로 시공규격 및 수량이 설계도서의 내용과 일치하는지를 확인하고 합격된 부분에 대하여 다음공정을 착수하게 하며, 설계도서의 내용과 서로 다를 경우에는 이를 기록·시정지시하고, 그 이행결과를 감리자가 확인한 후 다음공정을 착수하게 한다.

2) 감리자는 정기적으로 시공자로부터 공사일지를 제출받는다.

3) 감리자는 제출된 공사일지의 공종을 바탕으로 주요공종, 입회공종, 매몰되는 공종 등 감리업무 수행에 적합한 관리항목을 설정하여 관리한다.

4) 감리자는 적합한 사용자재, 시공품질 등의 검사항목을 도출하고 이에 따라 시공과정 또는 완료상태와 자재시험 결과를 검사하여 적정하게 시행되는지를 확인하여 불합격된 부분은 사업주체에게 시정통보하고 그 내용을 사업계획승인권자에게 보고한다.

5) 부실시공시 구조적 안전성이 문제되거나 집단민원이 발생할 수 있는 주요공종에 대한 검사결과에 대하여는 해당공종의 공사가 종료되는 즉시 감리자가 서명날인하고 이를 문서화하여 유지·관리하여야 한다.

(나) 주요공종 입회

감리자는 건설공사의 품질확보를 위하여 시공과정에 철저한 품질관리가 요구되는 주요공종의 시공과정에 입회·확인하여야 한다.

(다) 공사중 사진촬영

공사시공중 매몰되는 주요부위에 대해서는 기술적 판단자료로 활용할 수 있도록 전경 또는 근접하여 사진촬영을 실시하여 이를 유지·관리하여야 한다.

(9) 자재 품질관리

(가) 각종 재료원의 확인

감리자는 시공전에 설계도서상의 각종 재료원을 확인한 후 이의변경이 필요한 경우에는 사업주체로 하여금 적절한 조치를 하도록 지도하여야 한다.

(나) 자재의 선정

1) 감리자는 사업주체에게 자재선정에 관한 사항을 제출케하여 적합성여부(규격, 품질, 색상 등)를 검토한다.

2) 감리자는 사업주체가 자재선정시 설계도서에 명시된 품질 등을 고려해서 선정토록 지도하여 공사의 품질이 확보되도록 한다.

3) 감리자는 선정된 견본품을 감리사무실에 비치하여, 반입자재의 검수기준으로 이를 활용한다.

(다) 자재의 확인

1) 반입자재가 견본품과 일치하는지 여부를 확인(시험성적서 및 품질관리시험 포함)한 후 사용토록 하여야 한다.

2) 감리자는 자재의 품질확인에 관한 기록을 작성·유지하여야 한다.

(라) 자재 품질관리

감리자는 사업주체가 사용자재에 대하여 시방서 및 관련 법령에 의하여 수행하는 품질관리시험업무 및 시험성과에 관하여 검토·확인하고 사업주체를 지도한다.

(10) 사용검사등 확인

(가) 감리자는 중간감리보고서를 제출하는 경우와 사업주체가 임시사용검사 또는 사용검사를 신청하는 경우에 당해 공사가 설계도서·공정률 및 품질관리기준 등에 따라 적합하게 시공되었는지 등에 대하여 다음의 사항을 확인한 후 감리계획서 및 감리의견서를 첨부하여야 한다.

1) 중간감리보고서 제출시

- 건축물 및 부대·복리시설의 배치(길이, 폭, 인동간격)의 적합여부

- 대지경계 및 지반고의 적합여부

- 기초·철근의 배근 등의 적합여부

- 기타 감리자가 필요하다고 인정하는 사항

2) 사용검사

- 당해 주택건설공사가 설계도서 및 시방서에 정한 내용과 동일하게 시공되었는지 여부

- 폐품 또는 발생물의 유무 및 그 처리의 적정성 여부

- 자재사용의 적정성 여부

- 건설공사용 시설, 잉여자재, 폐기물 및 가건물의 제거, 토석채취장 기타 주변의 원상복구 정리사항

- 제반서류 및 각종 준공필증

- 사업계획승인 변경사항에 대한 행정절차 이행여부

- 승인된 사업계획내용 적합여부

- 기타 감리자가 필요하다고 인정하는 사항

□ 부대·복리시설은 관련도서와 동법 시행규칙 제22조의 규정에 의한 별지 제33호 및 별지 제33호의3의 서식에 의하여 항목별로 확인

3) 임시사용검사

- 당해 주택건설공사가 설계도면 및 시방서에 정한 내용과 동일하게 시공되었는지 여부

- 건설공사 시공과정에서 제반 감리기록에 대한 적정성 여부

- 임시사용 신청부분이 구조·소방·피난 및 위생등 사용상 지장이 없는지 여부

(나) 검사확인 결과조치

감리자는 각종 검사와 관련하여 시정할 사항이 있을 때에는 사업주체에게 지체없이 이를 통보하여 사업주체로 하여금 보완 또는 재시공토록 하고 동 이행여부를 확인하여야 하며, 그 내용을 사업계획승인권자에게 보고하여야 한다.

(11) 감리업무의 보고 등

(가) 주택건설촉진법시행규칙 제22조의6제2항의 규정에 의하여 감리자가 사업계획승인권자 및 사업주체에게 감리업무 수행사항을 보고할 때에는 다음에서 정하는 사항을 포함하여야 한다.

1) 사업개요

- 건설공사 개요, 감리용역 개요, 공사여건 등

2) 기술검토

- 설계(시공)도면·시방서 및 공법 검토, 기술적 문제해결, 설계변경에 따른 자료검토 등

3) 공정관리

- 공정현황, 인력 및 장비투입 현황, 공사추진현황 등

4) 시공관리

- 공종별 시공확인 내용, 부실시공에 대한 조치사항 및 방지대책 등

5) 자재 품질관리

- 자재의 적합여부 및 품질시험 실시결과 확인사항 등

6) 감리업무 수행실적

- 감리업무 수행실적, 감리계획 대 실적대비

7) 종합분석 및 감리추진 계획

- 종합분석·평가 및 검토의견, 잔여공사 전망 및 감리업무 추진계획 등

(나) 감리자는 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 적절한 임시조치를 취하고, 경위 및 검토의견을 사업계획승인권자와 사업주체에게 보고하여야 한다.

1) 천재지변 및 기타의 사고로 공사진행에 지장이 있을 때

2) 시공자가 정당한 사유없이 공사를 중단할 때

3) 현장대리인이 사전승인없이 시공현장에 상주하지 않을 때

4) 시공자가 계약에 따른 시공능력이 없다고 인정될 때

5) 시공자가 공사시행에 불성실하거나 감리자의 지시에 계속하여 2회이상 응하지 아니한 때

6) 공사에 사용될 중요자재가 규격에 맞지 아니한 때

7) 기타 시공과 관련하여 중요하다고 인정되는 사항이 있을 때

8) 사업계획승인권자 또는 사업주체로부터 별도 보고·통보의 요청이 있을 때

(12) 감리기록의 비치

감리자는 감리업무를 수행하는 동안 다음 각호에서 정하는 서류를 작성하여 비치하고, 사업주체 또는 사업계획승인권자의 요구가 있을 경우 언제든지 열람할 수 있도록 하여야 한다.

(가) 근무상황부(출근부 및 외출부)

(나) 감리일지

(다) 업무지시서

(라) 기술검토의견서

(마) 주요 공사기록 및 검사결과

(바) 설계변경 관계서류

(사) 품질시험 확인 관계서류(품질시험대장, 품질시험계획서 및 품질시험실적보고 등)

(아) 착공계·임시사용 및 사용검사에 따른 제출서류 등 관계서류

(자) 매몰부분 및 구조물 검측서류

(차) 회의록, 사진첩

(카) 관련 규정에 의한 감리보고서 및 감리의견서

(타) 표준시방서·KS관련규격 및 공산품 품질검사기준 및 관계법령등 기타 필요한 서류

□ 감리자는 이 지침에 명기한 각종 서식류 등에 대하여 건축법, 건설기술관리법등 관련법령에서 정한 서식을 활용하여 동 지침에 적합하게 변경하여 사용할 수 있음.

(13) 기  타

(가) 감리자는 기계·배관설비공사 등에 대하여 사업주체로 하여금 계절적으로 정상상태 시운전이 가능한 경우에는 준공일 이전에 예비 및 정상상태 시운전을 완료토록 하되, 하절기등 정상상태 시운전이 불가능할 경우에는 예비 시운전만 시행하고 정상상태 시운전은 사업주체와 협의한 후 별도의 기간을 정하여 실시하도록 한다.

(나) 감리자는 사용검사 완료 후 당해 시설물이 이를 관리할 자에게 차질없이 인계되도록 사업주체에게 협조하여야 하며, 특히 당해 현장에서 특수한 재료 혹은 공법을 적용하였을 경우 시공부위·방법·특성, 시공상·관리상의 주의점에 대한 기록을 인계토록 하여 사후관리 및 점검이 용이하도록 하여야 한다.

(다) 감리자는 사용검사 완료후 감리관계 서류를 사업주체에게 인계하여야 한다.

3. 감리자에 대한 감독

사업계획승인권자는 감리자의 감리업무수행실태에 대하여 분기별로 1회이상 다음사항에 대하여 점검·평가하여야 하며, 감리자는 이에 성실히 응하여야 한다.

1) 감리원구성 및 운영

- 감리원의 적정자격보유 여부 및 상주이행 상태

- 감리결과 기록유지 상태

2) 시공관리

- 계획성 있는 감리업무 수행여부

- 예방차원의 품질관리 노력

- 시공상태 확인 및 지도업무

3) 기술검토 및 자재 품질관리

- 자재품질 확인 및 지도업무

- 설계개선 사항등 지도실적

4) 현장관리

- 재해예방 및 안전관리

- 공정관리

- 건설폐자재 재활용 및 처리계획 이행여부 확인

5) 기타 사업계획승인권자가 점검·평가에 필요하다고 인정하는 사항

Ⅴ. 안전관리업무

안전관리는 생산성 향상과 손실을 최소화하고 사고가 발생되지 않는 상태를 유지하기 위한 활동이며, 재해로부터 인간의 생명과 재산을 보존하기 위한 계획적이고 체계적인 제반활동을 하기 위함이다.

1. 안전관리 조직편성 및 임무

당해 현장의 안전시공추진을 위해서는 안전조직을 갖추어야 하고 안전조직은 산업안전보건법의 해당규정(산업안전보건법 제13조 안전보건관리 책임자선임,  제14조 관리·감독자 및 안전담당자 지정,  제15조 안전관리자 배치,  제18조 안전보건 총괄책임자선임 및 안전보건협의회 운영)에 적합하여야 한다.

2. 안전관리 감리수행

(1) 감리원은 산업재해예방을 위한 제반 안전관리지도에 적극적으로 노력함과 동시에 안전관계법규를 이행하도록 한다.

(2) 감리원은 시공자로 하여금 안전조직 편성, 법상 임무, 안전관리자에 대한 임무수행능력보유 및 권한 사항을 사전 검토

(3) 시공계획과 연계된 안전계획수립 및 내용의 실효성 검토

(4) 유해·위험방지계획서(산업안전보건법 제48조 3항, 4항) 및 안전관리계획서 내용의 실천가능성 검토

(5) 안전점검 및 안전교육, 안전관리비 예산편성, 안전관리비 사용현황, 안전관리 규정의 비치 및 내용의 적정성을 검토하여야 하며, 안전교육계획을 시공자에게 수립하고 실시되는지 확인하여야 한다.

(6) 위험장소 및 작업에 대한 안전조치 이행사항

(고소작업, 추락위험, 낙하비례, 발파작업, 중량물 취급, 전기시설 화재위험작업, 건설기계위험작업 등)

(7) 안전시설물 안전표지 부착 및 유지관리 상태

(8) 감리원은 직무중의 안전에 관한 업무를 시공자에게 다음자료를 기록 유지토록 하고 이행상태를 점검한다.

(가) 안전업무일지(일일보고)

(나) 안전점검실시

(다) 안전교육

(라) 각종 사고보고 (사고발생시 즉시보고 및 기록유지)

(마) 월간 안전통계 (무재해 사고)

(바) 안전관리비 사용실적 (월별)

(9) 감리원은 매 분기별 시공사로 부터 안전관리결과보고서를 제출 받아 이를 검토하고 미비사항이 있을시는 시정조치 하여야하며 안전관리결과보고서에는 다음과 같은 서류가 포함되어야 한다.

(가) 안전관리 조직표

(나) 안전보건 관리체계

(다) 재해발생현황

(라) 산재요양신청서

(마) 안전교육실적표

Ⅵ. 환경관리업무

환경관리업무는 환경영향평가법에 의하며 사업시행으로 인한 위험을 예방하고 자연환경, 생활환경, 사회 및 경제환경을 적정하게 관리 보전함으로써 모든국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 하며 환경영향평가 내용 및 이에 대한 협의내용을 충실히 이행하기 위함이다.

1. 환경관리 조직편성 및 임무

(1) 감리원은 환경영향평가 협의내용을 근거로 하여 현장에 적합한 환경관리 조직을 편성토록 지도하여야 한다.

(2) 감리원은 시공사의 환경관리 책임자로 하여금 환경영향평가보고서 및 협의내용을 사전검토하게 하고 환경관리대장등 자료의 기록유지 이행여부를 점검한다.

2. 환경관리 감리수행

당해공사에 대한 환경영향평가보고서 및 협의내용을 근거로 하여 지형·지질·대기·수질·소음등의 관리계획서가 수립되었는지 감리원은 확인·검토하여야 한다.

(1) 감리원은 시공자의 환경관리조직·편성·법상 임무 구비조건 충족 및 실질적인 활동가능성을 검토해야한다.

(2) 환경영향평가 협의내용의 관리계획 실효성, 환경영향 저감대책 및 공사중·후 환경관리계획서 적정성을 검토한다.

(3) 환경관리자에 대한 업무수행능력, 권한여부 검토

(4) 필요한 경우 환경전문기술자 자문사항 검토 해당여부

(5) 환경관리 예산편성 및 집행계획 적정성 검토

(6) 감리원은 사후 환경관리계획에 따라 시공자로 하여금 공사현장에 적합한 점검표를 작성하여 점검관리하고 효율적인 환경관리가 되도록 검토 하려야 한다.

(7) 감리원은 시공자로 하여금 환경관리계획서를 숙지하여 검측시 철저히 이행토록 하고 특히 중점관리 대상지역을 선정한 경우 특별관리한다.

(8) 감리원은 항목별 환경관리 시공전·후 사진촬영 및 위치도등을 시공사의 환경관리담당에게 관리하게 하고 협의내용관리대장에 기록하여 감리원의 확인을 받도록 하여야 한다.

(9) 감리원은 공종별 시공이 완료시에는 환경영향평가 협의내용 이행상태 및 기타 환경관리 이행현황을 사후 환경영향조사결과보고서에 기록하도록 시공자에게 지시하고 확인을 받은후 다음단계 시공을 추진하도록 한다.

(10) 환경영향평가법 제23조 협의내용이행여부 및 시행규칙 제11조, 제13조에 따라 협의내용 관리책임자로 하여금 관리대장을 비치토록 하고 감리원은 기록사항을 사실대로 이행되는지 점검한다.