검 측 체 크 리 스 트

문 서 번 호		노은A - 파일 - 01(0)			검 측 일 자			20OO 년 OO월 OO일
공 종		파 일 공 사			위 치 부 위
세 부 공 종		직 타 공 법			공 사 량
검 사 항 목			검사기준 (시방서,도면)			검 사 결 과						조치사항
						1 차				2 차
						시공자	감리자			시공자	감리자
1. 파일은 검수, 승인되었는가?			시방서 4.2.2 KSF4306
2. 파일위치, 본수는 적정한가?			도면
3. 파일 수직도 점검기구 비치는 적합한가?			L/50이상시 보강타
4. 시항타 위치선정 지질조사 보고서중 취약부			시공계획서
5. 리바운드 측정기구 적합성 및 기록지			시방서
6. 항타순서			시방서
7. 파일에 □M"표시 (0.5m)는 되었나			-
8. 두부커팅면 평탄성 확보			시방서 4.2.6
9. 중파 또는 위치이탈에 대한 보강타 실시			75∼150□철근1.5배보강 기초확대
10.깊이 박힌 파일의 기초보강 적합성			시방서 시공계획서
11.파일 캡설치 및 기초와의 물림길이 확보			시방서 시공계획서
12.파일 재하시험계획 수립 여부			시방서 시공게획서
시공자 점검	(성명) (인)			감리원 검측					(성명) (인)
시공자재점검	(성명) (인)			감리원재검측					(성명) (인)
Page ( )
□ 점검결과 : 좌단 - 1차 점검, 우단 - 재시공 보완시

검 측 체 크 리 스 트

문 서 번 호		노은 - 파일 - 02(0)			검 측 일 자			20OO 년 OO월 OO일
공 종		파 일 공 사			위 치 부 위
세 부 공 종		S.I.P공법			공 사 량
검 사 항 목			검사기준 (시방서,도면)			검 사 결 과						조치사항
						1 차				2 차
						시공자	감리자			시공자	감리자
1. 파일은 검수, 승인되었는가?			시방서 4.2.2 KSF4306
2. 파일위치, 본수는 적정한가?			도면
3. 파일 수직도 점검기구 비치는 적합한가?			L/50이상시 보강타
4. 시항타 위치선정 지질조사 보고서중 취약부			시공계획서
5. 오거 직경의 적정성			시방서 말뚝직경+100□
6. 충진용 시멘트 페이스트 배합비 적정성			시공계획서
7. 파일에 □M"표시 는 되었나			시방서
8. 근입깊이의 적정성			지질조사 보고서
9. 시멘트 페이스트 재충진 실시여부
10. 위치이탈에 대한 보강타 실시			75∼150□철근1.5배보강 기초확대
11.깊이 박힌 파일의 기초보강 적합성			시방서 시공계획서
12.파일 캡설치 및 기초와의 물림길이 확보			시방서 시공계획서
13.파일 재하시험계획 수립 여부			시방서 시공게획서
시공자 점검	(성명) (인)			감리원 검측					(성명) (인)
시공자재점검	(성명) (인)			감리원재검측					(성명) (인)
Page ( )
□ 점검결과 : 좌단 - 1차 점검, 우단 - 재시공 보완시

검 측 체 크 리 스 트

문 서 번 호		노은 - 검사.시험 - 01(0)			검 측 일 자			20OO 년 OO월 OO일
공 종		평판재하시험			위 치 부 위
세 부 공 종		-			공 사 량
검 사 항 목			검사기준			검 사 결 과						조치사항
						1 차				2 차
						시공자	감리자			시공자	감리자
1. 재하판의 두께는 하중에의해 변형하지 않도록 20□이상의것을 사용하였는가?			KSF2444
2. 재하는 예상 설계하중의 2∼3배를 단계적으로 하중을 가하였는가?			KSF2444
3. 침하량 측정은 2개이상의 Settlement Gauge 를 사용하여 그 값의 평균치로 하였는가?			KSF2444
4. 침하량 측정은 Dial Gauge로 1/100□까지 측 정 하였는가?			KSF2444
5. 재하장비는 적정하게 사용하였는가?			KSF2444
6. 하중의 접지압은 재하판 및 침하량 측정장치 의 지지점에서 1.0m 이상 이격하여 설치 하 였는가?			KSF2444
7. 시험위치는 시험부지에서 가장 불리한곳을 선 정하였는가?			-
시공자 점검	(성명) (인)			감리원 검측					(성명) (인)
시공자재점검	(성명) (인)			감리원재검측					(성명) (인)
Page ( )
□ 점검결과 : 좌단 - 1차 점검, 우단 - 재시공 보완시

검 측 체 크 리 스 트

문 서 번 호		노은A-철콘-01(0)			검 측 일 자			20OO 년 OO월 OO일
공 종		철근콘크리트공사			위 치 부 위
세 부 공 종		기초철근배근			공 사 량
검 사 항 목			검사기준 (시방서,도면)			검 사 결 과						조치사항
						1 차				2 차
						시공자	감리자			시공자	감리자
1. 설계기초 지반면 Level 적정성			도 면
2. 기초면 토사 교란방지 지반면 고르기시 인력 고름인가			시 방 서
3. Chair-bar의 규격 및 간격위치 적정성			시공상세도
4. 배근간격은 설계도 구조도에 적합한가			도 면
5. 유출수에 의한 con'c 열화방지 배수대책은 적합한가?			시공계획서
6. 피복, 결속, 이음, 접착은 적정한가?			시 방 서
7. 보양조치 및 양생준비는 적합한가?			시 방 서
8. 기둥, 벽체, 철근위치, 수량정착은 적정한가?			도 면
9. 안전조치 적정성			-
시공자 점검	(성명) (인)			감리원 검측					(성명) (인)
시공자재점검	(성명) (인)			감리원재검측					(성명) (인)
Page ( )
□ 점검결과 : 좌단 - 1차 점검, 우단 - 재시공 보완시

검 측 체 크 리 스 트

문 서 번 호		노은A-철콘-02(0)			검 측 일 자			20OO 년 OO월 OO일
공 종		철근 콘크리트 공사			위 치 부 위
세 부 공 종		벽체 철근배근			공 사 량
검 사 항 목			검사기준 (시방서,도면)			검 사 결 과						조치사항
						1 차				2 차
						시공자	감리자			시공자	감리자
1. 철근의 규격, 수량, 간격은 적정한가?			도 면
2. 피복은 적정한가?			시 방 서
3. 결속 및 이음길이는 적합한가?			시 방 서 5.7.2
4. 폭고정근 및 간격재, 격리재 위치 및 수량 적합성			도 면
5. 교차부에 대한 고정근 적정설치여부			도 면
6. 정착길이는 확보되었는가?			시 방 서 5.7.3
7. 개구부 및 Box주위 보강, 취약부 보강근 설치			도 면
8. 마구리부 수평근 먹외 노출은 없는가?			도 면
9. 청소는 되었는가?			-
시공자 점검	(성명) (인)			감리원 검측					(성명) (인)
시공자재점검	(성명) (인)			감리원재검측					(성명) (인)
Page ( )
□ 점검결과 : 좌단 - 1차 점검, 우단 - 재시공 보완시

검 측 체 크 리 스 트

문 서 번 호		노은A-철콘-03(0)			검 측 일 자			20OO 년 OO월 OO일
공 종		철근 콘크리트 공사			위 치 부 위
세 부 공 종		SLAB배근, 거푸집공사			공 사 량
검 사 항 목			검사기준 (시방서,도면)			검 사 결 과						조치사항
						1 차				2 차
						시공자	감리자			시공자	감리자
1. 거푸집 형상은 도면과 적합한가?			도 면
2. 결로방지부위, 방수처리부에 대한 검토는 되었는가?			도 면
3. 거푸집 수직 수평상태			-
4. 층 높이의 적정성 여부			도 면
5. 동비 설치간격 및 멍에, 띠장, 장선 및 벽체 하부 고정못 설치 적정여부			시공계획서
6. 페이스트 유출방지 및 창하부 공기층 제거 방안			시공계획서
7. 벽체, SLAB 청소 및 박리재 도포여부			시 방 서
8. X, Y 방향 철근규격 및 수량, 간격은 적정한가?			도 면
9. 접착이음, 결속, 고정은 적합한가?			시 방 서 5.7.2
10.개구부보강 및 취악부보강 수량 및 규격의 적합성			도 면
11.간격재, 격리재 설치(1.3개/M2)			시 방 서
12.SLAB 매설재 설치위치 및 규격적정성			도 면
13.공정간섭에 의한 철근배근상태 흐트러짐방지 및 보수책			-
14.보양 및 청소상태는 양호한가?			-
시공자 점검	(성명) (인)			감리원 검측					(성명) (인)
시공자재점검	(성명) (인)			감리원재검측					(성명) (인)
Page ( )
□ 점검결과 : 좌단 - 1차 점검, 우단 - 재시공 보완시

검 측 체 크 리 스 트

문 서 번 호		노은A-철콘-04(0)			검 측 일 자			20OO 년 OO월 OO일
공 종		철근 콘크리트 공사			위 치 부 위
세 부 공 종		바닥먹메김공사			공 사 량
검 사 항 목			검사기준 (시방서,도면)			검 사 결 과						조치사항
						1 차				2 차
						시공자	감리자			시공자	감리자
1. 시공 기준먹선의 정확성 확인 (하부층과 수직,수평)			도 면
2. 가로,세로 기준먹선의 직각 확인			도 면
3. 건물전체 및 대각선 길이 확인			도 면
4. 시공 기준먹선에서 각 지점별 먹선의 정확성 확인			도 면
5. 옹벽두께,길이선,모서리의 직각여부 확인			도 면
6. 각 OPEN 부위의 적정여부 확인			도 면
7. 먹메김용 슬리브 설치의 적정여부			도 면
8. 콘크리트 타설중 중심이탈선 철근은 바로 잡 았는가?			도 면
9. 바닥 레벨은 적정한가?			도 면
			-
			-
시공자 점검	(성명) (인)			감리원 검측					(성명) (인)
시공자재점검	(성명) (인)			감리원재검측					(성명) (인)
Page ( )
□ 점검결과 : 좌단 - 1차 점검, 우단 - 재시공 보완시

검 측 체 크 리 스 트

문 서 번 호		노은A-방수-01(0)			검 측 일 자			20OO 년 OO월 OO일
공 종		방 수 공 사			위 치 부 위
세 부 공 종		액 체 방 수 (1)			공 사 량
검 사 항 목			검사기준 (시방서,도면)			검 사 결 과						조치사항
						1 차				2 차
						시공자	감리자			시공자	감리자
1. 모체결함부, 두판부, 공극부, 크랙 등 -보수, 보강은 되었는가?			시 방 서
2. 이물질, 오염물질제거는 되었는가?			시 방 서
3. 돌출부에 대한 면정리는 되었는가?			시 방 서
1. 방수재의 승인, 검수는 되었는가?			시 방 서 12.4.1
2. 시멘트(풍화되지 않은 것, 굳지않은 것, 보관 기간 3개월 이상금지) 적합성			시 방 서
3. 청소상태 및 면청결도는 적정한가?			시 방 서
4. 모서리, 코너부 방수 및 슬리브 주위 방수는 밀실히 되었는가?			시 방 서
5. 방수층 높이는 규정도 높이며 거실과의 방습 조치는 고려되었나?			도 면
6. 기시공부 보양 및 청소는 양호한가?			시 방 서 12.4.4
시공자 점검	(성명) (인)			감리원 검측					(성명) (인)
시공자재점검	(성명) (인)			감리원재검측					(성명) (인)
Page ( )
□ 점검결과 : 좌단 - 1차 점검, 우단 - 재시공 보완시

검 측 체 크 리 스 트

문 서 번 호		노은A-방수-02(0)			검 측 일 자			20OO 년 OO월 OO일
공 종		방 수 공 사			위 치 부 위
세 부 공 종		시멘트 액체방수(2차)			공 사 량
검 사 항 목			검사기준 (시방서,도면)			검 사 결 과						조치사항
						1 차				2 차
						시공자	감리자			시공자	감리자
1. 재료의 배합은 적정한가?			시 방 서 12.4.2
2. 방수층 바름두께는 적합한가?			시 방 서 12.4.2
3. 들뜸, 박리부위는 없는가?			-
4. 드레인, sleeve, 코너부 시공상태는 적정 한가?			시 방 서
5. 시공높이는 도면에 준하고 거실에 면할 때 방습은 가능한 높이인가?			도 면
6. 이질재 Joint부의 틈은 없고 밀실한가?			시 방 서
7. 후시공을 고려한 시공인가?			시 방 서
8. 청소 및 보양은 적정한가?			시 방 서 12.4.4
1. 담수높이는 적정한가?			시 방 서
2. 담수시간 최소 48시간 이상인가?			시 방 서
3. 누수되는 곳은 검사되고 보수여부는 시행 되는가?			시 방 서
시공자 점검	(성명) (인)			감리원 검측					(성명) (인)
시공자재점검	(성명) (인)			감리원재검측					(성명) (인)
Page ( )
□ 점검결과 : 좌단 - 1차 점검, 우단 - 재시공 보완시

검 측 체 크 리 스 트

문 서 번 호		노은A-방수-03(0)			검 측 일 자			20OO 년 OO월 OO일
공 종		방 수 공 사			위 치 부 위
세 부 공 종		아스팔트시트방수			공 사 량
검 사 항 목			검사기준 (시방서,도면)			검 사 결 과						조치사항
						1 차				2 차
						시공자	감리자			시공자	감리자
1. 바탕처리시 모체의 평탄성 및 열화부 보수는 되었는가?			시 방 서 12.3.2
2. 이물질제거, 오염제제거, 청소상태는 적정 한가?			시 방 서 12.3.2
3. 바탕면의 건조도는 적합한가?			시 방 서 12.3.2
4. 프라이며 도포두께는 적정한가?			시 방 서 0.4□/□
5. 겹침길이는 적정하고 공기층은 없는가?			시 방 서 10□이상
6. 시트방수, 끝지점 부위 외부수, 우수침입방지 조치			시 방 서 12.3.4
7. 취약부에 대한 보강여부			시 방 서
8. 보양 및 보온조치, 환경관리조치는 되었는가?			-
9. 후속공종에 대한 보강여부			-
10.청소, 정리, 뒷마무리는 되었는가?			-
시공자 점검	(성명) (인)			감리원 검측					(성명) (인)
시공자재점검	(성명) (인)			감리원재검측					(성명) (인)
Page ( )
□ 점검결과 : 좌단 - 1차 점검, 우단 - 재시공 보완시

검 측 체 크 리 스 트

문 서 번 호		노은A-창호-01(0)			검 측 일 자			20OO 년 OO월 OO일
공 종		창 호 공 사			위 치 부 위
세 부 공 종		목 창 호 공 사			공 사 량
검 사 항 목			검사기준 (시방서,도면)			검 사 결 과						조치사항
						1 차				2 차
						시공자	감리자			시공자	감리자
1. 자재검수는 되었는가?(규격, 외관, 함수율)			시 방 서 16.1.1
2. 수직, 수평, 기울기는 오차이내인가?			도 면
3. 설치위치 - 높이, 벽면에서 돌출길이 등 -는 마감이 고려되었는가?			도 면
4. 앵커철물 간격은 적합한가?			시 방 서 16.1.4
5. 방습의 위해부에 대한 방부, 방습 처리는 되었는가?			시 방 서 16.1.2
6. 설치후 변형방지를 위한 버팀대는 설치 되었나?			-
7. 충전은 밀실하게 - 사춤시 흘림방지를 위해 재료 삽입금지 및 제거 - 되었나?			-
8. 보양조치는 되었는가?			시 방 서 16.1.6
시공자 점검	(성명) (인)			감리원 검측					(성명) (인)
시공자재점검	(성명) (인)			감리원재검측					(성명) (인)
Page ( )
□ 점검결과 : 좌단 - 1차 점검, 우단 - 재시공 보완시

검 측 체 크 리 스 트

문 서 번 호		노은A-창호-02(0)			검 측 일 자			20OO 년 OO월 OO일
공 종		창 호 공 사			위 치 부 위
세 부 공 종		A·L, 플라스틱창호			공 사 량
검 사 항 목			검사기준 (시방서,도면)			검 사 결 과						조치사항
						1 차				2 차
						시공자	감리자			시공자	감리자
1. 승인, 검수된 재료인가?			시 방 서 16.2.1
2. 외부면 노출되는 창호의 입면·전체수직도 확보여부			-
3. 사춤전, 고임재의 제거조치는 시행되었는가?			시 방 서 16.2.3
4. 앙카철물의 간격은 적정한가? (상·하·좌·우)			시 방 서 16.2.3
5. Sill부 처짐 및 들뜸방지는 되었는가?			-
6. 분합문에 대한 이질재료 접합은 견고한가?			-
7. 마감이 고려된 높이, 돌출, 후퇴등은 되었나?			-
8. 보양 및 청소는 적정한가?			시 방 서 16.2.3
시공자 점검	(성명) (인)			감리원 검측					(성명) (인)
시공자재점검	(성명) (인)			감리원재검측					(성명) (인)
Page ( )
□ 점검결과 : 좌단 - 1차 점검, 우단 - 재시공 보완시

검측체크리스트

문 서 번 호		노은A-조적-01(0)			검 측 일 자			20OO 년 OO월 OO일
공 종		조 적 공 사			위 치 부 위
세 부 공 종		조적 및 공간쌓기			공 사 량
검 사 항 목			검사기준 (시방서,도면)			검 사 결 과						조치사항
						1 차				2 차
						시공자	감리자			시공자	감리자
1. 먹메김은 적정하고 바탕은 처리되었는가?			시 방 서 8.2.1
2. 인방설치 및 규격, 물림길이는 적정한가?			시 방 서 20□이상
3. 이질재와의 접합부 앙카처리는 되었는가?			시 방 서
4. Slab와 맞닿은곳 충전은 적정한가?			시 방 서
5. 쌓기높이는 적정하고 안전조치는 되었는가?			시 방 서
6. 창호설치 등 개구부 규격 및 설치치수 확보 여부			시 방 서
7. 수직, 수평은 적정한가?			-
8. 매설재는 준비되고 설비와는 협의되었는가?			시 방 서
9. 단열재 규격 및 Joint부 테이프 처리는 되었는가?			시 방 서 20.1.2
10. 긴결철물은 준비되고 설치간격은 적합한가?			시 방 서 8.2.4
11. 적정온도내 쌓기이고 보양온도 기간은 확보 되는가?			시 방 서 8.1.3
12. 청소 및 잔재처리는 적정한가?			-
시공자 점검	(성명) (인)			감리원 검측					(성명) (인)
시공자재점검	(성명) (인)			감리원재검측					(성명) (인)
Page ( )
□ 점검결과 : 좌단 - 1차 점검, 우단 - 재시공 보완시

검 측 체 크 리 스 트

문 서 번 호		노은A-미장-01(0)			검 측 일 자			20OO 년 OO월 OO일
공 종		미 장 공 사			위 치 부 위
세 부 공 종		시멘트 몰탈바르기			공 사 량
검 사 항 목			검사기준 (시방서,도면)			검 사 결 과						조치사항
						1 차				2 차
						시공자	감리자			시공자	감리자
1. 바탕처리는 되었나 - 먼지, 이물질, 오염물질, 접착확보			시 방 서 15.1.1
2. 결함부 보수·보강 - 균열, 홈타이 구멍, 두판 등			시 방 서 15.1.1
3. 골재는 유해량 및 불순물은 없는가?			시 방 서 15.2.3
4. 바탕면 방치기일은 준수하였나? (con'c 30일, 조적 14일)			-
5. 바름두께는 적정하고 방치기일은 적정한가?			시 방 서 15.2.2
6. 창틀, 문틀등의 고임재는 제거되었나?			-
7. Box등 설비기구부에 대한 면절단은 정도 확보 되었나?			-
8. 이질재와 접합부에 대한 보강 및 줄눈설치는 되었나?			시 방 서
9. 평활도는 적정한가?			-
10.얼룩자욱, 공기층, 들뜸, 흙손자욱 등은 제거 되었는가?			-
11.혹서기, 혹한기 시공은 적절한 계획하 시행 되는가?			시 방 서 15.2.3
12.잔재처리 및 청소는 적절한가?			-
시공자 점검	(성명) (인)			감리원 검측					(성명) (인)
시공자재점검	(성명) (인)			감리원재검측					(성명) (인)
Page ( )
□ 점검결과 : 좌단 - 1차 점검, 우단 - 재시공 보완시

검 측 체 크 리 스 트

문 서 번 호		노은A-미장-02(0)			검 측 일 자			20OO 년 OO월 OO일
공 종		미 장 공 사			위 치 부 위
세 부 공 종		기 포 콘 크 리 트			공 사 량
검 사 항 목			검사기준 (시방서,도면)			검 사 결 과						조치사항
						1 차				2 차
						시공자	감리자			시공자	감리자
1. 재료는 승인, 검수 되었는가?			-
2. 바탕은 청소되고 결합부에 대한 보수는 되었는가?			시 방 서 21.1.3
3. 페이스트 유출에 대한 방지는 되었는가?			-
4. 취약부에 대한 보강은 되었는가?			시 방 서 21.1.3
5. 타설두께는 적합한가?			도 면
6. 기준먹은 표시되고 마감을 고려한 높이 - 천장높이 - 표시인가?			시공계획서
7. 기시공부에 대한 오영방지 및 보양은 되었 는가?			시공계획서
8. 양생계획은 수립되고 출입통제는 실시되는가?			시 방 서 최저3일간
9.청소 및 벽체에 묻은 몰탈은 제거되었는가?			-
시공자 점검	(성명) (인)			감리원 검측					(성명) (인)
시공자재점검	(성명) (인)			감리원재검측					(성명) (인)
Page ( )
□ 점검결과 : 좌단 - 1차 점검, 우단 - 재시공 보완시

검 측 체 크 리 스 트

문 서 번 호		노은A-미장-03(0)			검 측 일 자			20OO 년 OO월 OO일
공 종		미 장 공 사			위 치 부 위
세 부 공 종		온 돌 미 장			공 사 량
검 사 항 목			검사기준 (시방서,도면)			검 사 결 과						조치사항
						1 차				2 차
						시공자	감리자			시공자	감리자
1. 재료는 승인, 검수 되었는가?			-
2. 바탕은 청소되고 결합부에 대한 보수는 되었는가?			시 방 서 21.1.3
3. 페이스트 유출에 대한 방지는 되었는가?			-
4. 취약부에 대한 보강은 되었는가?			시 방 서 21.1.3
5. 타설두께는 적합한가?			도 면
6. 기준먹은 표시되고 마감을 고려한 높이 - 천장높이 - 표시인가?			시공계획서
7. 기시공부에 대한 오영방지 및 보양은 되었 는가?			시공계획서
8. 양생계획은 수립되고 출입통제는 실시되는가?			시 방 서 최저3일간
9. 평활도는 적정하고 물빠짐에 따른 누름회수는 계획대 실행 동일인가?			시공계획서
10.청소 및 벽체에 묻은 몰탈은 제거되었는가?
시공자 점검	(성명) (인)			감리원 검측					(성명) (인)
시공자재점검	(성명) (인)			감리원재검측					(성명) (인)
Page ( )
□ 점검결과 : 좌단 - 1차 점검, 우단 - 재시공 보완시

검 측 체 크 리 스 트

문 서 번 호		노은A-미장-04(0)			검 측 일 자			20OO 년 OO월 OO일
공 종		미 장 공 사			위 치 부 위
세 부 공 종		인 조 석 공 사			공 사 량
검 사 항 목			검사기준 (시방서,도면)			검 사 결 과						조치사항
						1 차				2 차
						시공자	감리자			시공자	감리자
1. 재료에 대한 승인, 검수는 되었는가?			시 방 서
2. 줄눈나누기 및 시공계획서는 승인되었는가?			시 방 서
3. 바탕정리는 되었고, 결함부에 대한 보수는 되었는가?			시 방 서 습윤상태
4. 마감을 고려한 먹놓기, 줄눈대시공, 논슬립 시공인가?			시공계획서
5. 바탕과의 접착성은 확보된 바름, 재료, 도포 인가?			시방서
6. 시공중 출입통제는 계획, 수립되었는가?			시공계획서
7. 잔재처리 방안은 수립 실행되는가?			시공계획서
8. 엘리베이터 입구, 출입구 주위 구배는 확보 되었는가?			-
9. 보양 및 청소는 적정한가?			시 방 서 15.3.5
시공자 점검	(성명) (인)			감리원 검측					(성명) (인)
시공자재점검	(성명) (인)			감리원재검측					(성명) (인)
Page ( )
□ 점검결과 : 좌단 - 1차 점검, 우단 - 재시공 보완시

검 측 체 크 리 스 트

문 서 번 호		노은A-단열-01(0)			검 측 일 자			20OO 년 OO월 OO일
공 종		단 열 공 사			위 치 부 위
세 부 공 종		벽체, 합지공사			공 사 량
검 사 항 목			검사기준 (시방서,도면)			검 사 결 과						조치사항
						1 차				2 차
						시공자	감리자			시공자	감리자
1. 자재는 승인, 검수 되었는가?			시 방 서 20.1.1
2. 단열취약부-코너부, 문틀주위-에 대한 시공 도는 접수 승인되었는가?			시공계획서
3. 단열재 계획서는 접수, 승인되었는가?			시공계획서
4. 바닥, 천장마감과 단열재, 수직높이는 고려되고 Cold Bride예방은 고려되었는가?			시공계획서
5. 접착재 바름간격은 적정한가?			시 방 서 19.2.4
6. 석고보드는 평활하고, 턱짐등은 없는가?			시 방 서 19.2.4
7. 곰팡이 및 방습조치 오염물질등은 제거되었 는가?			시 방 서 19.2.3
8. 파손 및 손상 보양책은 강구되었는가?			-
9. 청소, 잔재처리는 적정한가?			-
시공자 점검	(성명) (인)			감리원 검측					(성명) (인)
시공자재점검	(성명) (인)			감리원재검측					(성명) (인)
Page ( )
□ 점검결과 : 좌단 - 1차 점검, 우단 - 재시공 보완시

검 측 체 크 리 스 트

문 서 번 호		노은A-단열-02(0)			검 측 일 자			20OO 년 OO월 OO일
공 종		단 열 공 사			위 치 부 위
세 부 공 종		뿜 칠 (단열)			공 사 량
검 사 항 목			검사기준 (시방서,도면)			검 사 결 과						조치사항
						1 차				2 차
						시공자	감리자			시공자	감리자
1. 자재는 승인, 검수 되었는가?			시 방 서 20.3.1
2. 배합계획 및 도포계획은 접수, 승인되었나?			시공계획서
3. 기시공물 보양은 되었는가?			시 방 서 20.3.2
4. 청소 및 바탕처리-균열, 이물질, 오염물질 등 -은 되었나?			-
5. 뿜칠 두께는 적합한가?			도 면
6. 뿜칠 단계별 두께는 적정한가?			도 면
7. 오손에 대한 조치 - 인적, 시공물, 작업환경 -는 되었나?			-
8. 잔재처리는 계획되었는가?			시고계획서
9. 보양 및 정리는 적합한가?			시 방 서 20.3.3
시공자 점검	(성명) (인)			감리원 검측					(성명) (인)
시공자재점검	(성명) (인)			감리원재검측					(성명) (인)
Page ( )
□ 점검결과 : 좌단 - 1차 점검, 우단 - 재시공 보완시

검 측 체 크 리 스 트

문 서 번 호		노은A-단열-03(0)			검 측 일 자			20OO 년 OO월 OO일
공 종		단 열 공 사			위 치 부 위
세 부 공 종		드라이비트 토탈시스템			공 사 량
검 사 항 목			검사기준 (시방서,도면)			검 사 결 과						조치사항
						1 차				2 차
						시공자	감리자			시공자	감리자
1. 자재는 승인, 검수 되었는가?			시공계획서
2. 단열재 규격은 적정한가?			시공계획서
3. 단열재 부착면의 평활정도는 적정한가?			시공계획서
4. 단열재는 틈새없이 정밀시공 되었는가?			시공계획서
5. 메쉬의 부착 순서 및 부착방법은 적정한가?			시공계획서
6. 마감재 바름 방법은 적정한가?			시공게획서
7. 잔재 정리는 되었는가?			시공계획서
시공자 점검	(성명) (인)			감리원 검측					(성명) (인)
시공자재점검	(성명) (인)			감리원재검측					(성명) (인)
Page ( )
□ 점검결과 : 좌단 - 1차 점검, 우단 - 재시공 보완시

검 측 체 크 리 스 트

문 서 번 호		노은A-잡철-01(0)			검 측 일 자			20OO 년 OO월 OO일
공 종		잡 철 물 공 사			위 치 부 위
세 부 공 종		방화문 강화도어			공 사 량
검 사 항 목			검사기준 (시방서,도면)			검 사 결 과						조치사항
						1 차				2 차
						시공자	감리자			시공자	감리자
1. 도면 및 시방에 적합한 규격,재료이며 적정 하게 제작되었는가?			도 면 시 방 서
2. 앙카간격 및 수량은 적합한가?			시 방 서 16.3.3
3. 설치시 바닥, 벽, 마감은 고려되었는가?			시공상세도
4. 수직, 수평기울기는 오차이내인가?			시 방 서
5. 문틀 충진은 되었고 충진시 전기, 통신과의 공정간섭은 고려되었는가?			시 방 서 16.3.3
6. 사춤은 밀실하게 충전되었는가?			시 방 서 16.3.3
7. 피봇힌지, 플로어힌지의 레벨은 적합한가?			-
8. 강화도어 두께 및 부속품은 검수되었는가?			-
9. 보양 및 파손예방 조치는 되었는가?			-
시공자 점검	(성명) (인)			감리원 검측					(성명) (인)
시공자재점검	(성명) (인)			감리원재검측					(성명) (인)
Page ( )
□ 점검결과 : 좌단 - 1차 점검, 우단 - 재시공 보완시

검 측 체 크 리 스 트

문 서 번 호		노은A-잡철-02(0)			검 측 일 자			20OO 년 OO월 OO일
공 종		잡 철 물 공 사			위 치 부 위
세 부 공 종		난간대, 핸드레일			공 사 량
검 사 항 목			검사기준 (시방서,도면)			검 사 결 과						조치사항
						1 차				2 차
						시공자	감리자			시공자	감리자
1. 자재는 승인 검수 되었는가?			시 방 서 14.2.1
2. 간살 간격은 10cm이내이고 형상은 도면과 일치하는가?			시 방 서 14.2.1
3. 구체와의 앙카처리는 적합하고 용접은 적정 한가?			시 방 서 14.2.1
4. 재료두께, 규격, 높이, 동자기둥간격 등은 도면시방에 부합되는가?			도 면
5. 부재간 용접상태는 적합한가?			시 방 서 14.2.2
6. 계단의 안목치수, 참의 돌음 폭은 확보 되었는가?			시 방 서 14.2.2
7. 난간, 핸드레일 높이는 확보되었는가?			시 방 서
8. 국기계양대 물빠짐은 고려되었는가?			-
9. 구체와의 앙카처리부 앙카의 녹슬음 방지책 및 면 오손예방은 되었는가?			시 방 서 14.2.1
10. 청소 및 보양은 적정한가?			시 방 서 14.2.1
시공자 점검	(성명) (인)			감리원 검측					(성명) (인)
시공자재점검	(성명) (인)			감리원재검측					(성명) (인)
Page ( )
□ 점검결과 : 좌단 - 1차 점검, 우단 - 재시공 보완시

검 측 체 크 리 스 트

문 서 번 호		노은A-수장-01(0)			검 측 일 자			20OO 년 OO월 OO일
공 종		수 장 공 사			위 치 부 위
세 부 공 종		천 장 석 고 보 드			공 사 량
검 사 항 목			검사기준 (시방서,도면)			검 사 결 과						조치사항
						1 차				2 차
						시공자	감리자			시공자	감리자
1. 천장의 결함부는 보수되었는가? - 균열, 합판조각 누수부 등			-
2. 결로방지 단열재 손상부는 없는가?			-
3. 천장높이는 도면에 적합한가?			도 면
4. 반자틀 설치시 각재의 간격은 적합한가?			도 면
5. 설비기구 부착부에 대한 보강처리			시 방 서 22.5.4
6. 커텐박스 및 평활도는 적합한가?			시 방 서 22.2
7. 턱짐 및 보드파손은 없는가?			-
8. 수평 및 평활도는 적합한가?			시 방 서 3m에3□
9. 청소 및 잔재처리는 적정한가?			-
시공자 점검	(성명) (인)			감리원 검측					(성명) (인)
시공자재점검	(성명) (인)			감리원재검측					(성명) (인)
Page ( )
□ 점검결과 : 좌단 - 1차 점검, 우단 - 재시공 보완시

검 측 체 크 리 스 트

문 서 번 호		노은A-수장-03(0)			검 측 일 자			20OO 년 OO월 OO일
공 종		수 장 공 사			위 치 부 위
세 부 공 종		마루널 공사			공 사 량
검 사 항 목			검사기준 (시방서,도면)			검 사 결 과						조치사항
						1 차				2 차
						시공자	감리자			시공자	감리자
1. 재료는 모델하우스 선정재료와 동질인가?			-
2. 자재는 검수 승인 되었는가?			-
3. 나누기 도는 작성되었나? - 문틀부, 코너부 및 잔재발생 최소화 방안			시공상세도
4. 바닥의 바탕처리 - 균열 및 훼손보수, 이물질, 오염물질 기타			시 방 서
5. 건조상태는 적정한가?			시 방 서
6. 바닥의 수평 평활도는 적합한가?			시 방 서
7. 시공시 마룻판간의 접착 밀착은 적정한가?			시 방 서
8. 걸레받이 시공시 벽체와의 수평밀착도			시 방 서
9. 문틀부 코너부 돌출부에 대한 시공 정밀도			시 방 서
10. 마룻판과 걸레받이 밀착도 및 보안방안			시 방 서
11. 보양은 적절하게 시행되었나?			시공계획서
12. 청소 및 잔재처리는 적합한가?			-
시공자 점검	(성명) (인)			감리원 검측					(성명) (인)
시공자재점검	(성명) (인)			감리원재검측					(성명) (인)
Page ( )
□ 점검결과 : 좌단 - 1차 점검, 우단 - 재시공 보완시

검 측 체 크 리 스 트

문 서 번 호		노은A-수장-04(0)			검 측 일 자			20OO 년 OO월 OO일
공 종		바 닥 공 사			위 치 부 위
세 부 공 종		플 라 스 틱 재			공 사 량
검 사 항 목			검사기준 (시방서,도면)			검 사 결 과						조치사항
						1 차				2 차
						시공자	감리자			시공자	감리자
1. 재료는 승인, 검수 되었는가?			시 방 서 19.1.1
2. 바탕처리 균열부 오염 이물질 등은 잘되었나?			시 방 서 19.1.2
3. 구배몰탈은 평활하고 청결한가?			시 방 서 19.1.2
4. 나누기도는 작성되었는가?			시공상세도
5. 바닥의 건조도는 적합한가?			시 방 서 19.1.2
6. 프라이머 바름은 적정량인가?			시 방 서 19.1.2
7. 접착은 밀실하게 되었는가?			시 방 서
8. 시공시 적정한 온도가 유지되는가?			-
9. 들뜸 부위는 없는가?			-
10.코너부등의 처리는 정밀한가?			-
11.보양기간은 적정한가?			-
12.청소 및 기시공부 오염예방은 적합한가?			-
시공자 점검	(성명) (인)			감리원 검측					(성명) (인)
시공자재점검	(성명) (인)			감리원재검측					(성명) (인)
Page ( )
□ 점검결과 : 좌단 - 1차 점검, 우단 - 재시공 보완시

검 측 체 크 리 스 트

문 서 번 호		노은A-수장-05(0)			검 측 일 자			20OO 년 OO월 OO일
공 종		수 장 공 사			위 치 부 위
세 부 공 종		비닐장판, 한지장판			공 사 량
검 사 항 목			검사기준 (시방서,도면)			검 사 결 과						조치사항
						1 차				2 차
						시공자	감리자			시공자	감리자
1. 재료는 모델하우스 선정재료와 동질인가?			-
2. 바탕처리 적정성			시 방 서 19.1.2
- 균열부 보수 정밀도			시 방 서 19.1.2
- 오염 이물질 제거			시 방 서 19.1.2
- 건조도 적정성 - 청소상태 (문틀 및 코너 문선부)			시 방 서 19.1.2
3. 바닥의 수평 및 평활도는 적정한가?			시 방 서 19.1.2
4. 조인트부 밀착성은 확보되었는가?			-
5. 무늬 또는 문양시 맞춤성 및 문턱과의 수평도는 적정한가?			-
6. 접착재 바름위치 및 간격은 적정한가?			-
7. 코너부, 문틀부, 문선부등의 제단의 정밀도는 적정한가?			-
8. 보양 및 작업자 통행시 오손 방지책은 강구 되었나?			시 방 서 19.3.6
9. 청소 및 잔재처리는 적정한가?			-
시공자 점검	(성명) (인)			감리원 검측					(성명) (인)
시공자재점검	(성명) (인)			감리원재검측					(성명) (인)
Page ( )
□ 점검결과 : 좌단 - 1차 점검, 우단 - 재시공 보완시

검 측 체 크 리 스 트

문 서 번 호		노은A-수장-06(0)			검 측 일 자			20OO 년 OO월 OO일
공 종		수 장 공 사			위 치 부 위
세 부 공 종		경량천정틀공사			공 사 량
검 사 항 목			검사기준 (시방서,도면)			검 사 결 과						조치사항
						1 차				2 차
						시공자	감리자			시공자	감리자
1. 선행공종은 완료되었고 검사되었나?			시 방 서
2. 바탕처리 - 합판잔재 균열부 누수부 등 - 는 되었는가?			-
3. 자재는 검수 승인된 자재인가?			KSD 3609 KSF 3504
4. 인서트 설치간격은 적합한가?			시 방 서
5. 마이너 찬넬, M-Bar, 캐링, 볼트 등 규격은 적합한가?			KSD 3609
6. 설치간격은 적합한가?			시 방 서
7. 천장면의 수평 및 평활도는 적합한가?			-
8. 턱짐 및 변색은 없는가?			-
9. 몰딩설치는 적합한가?			시 방 서 22.7.2
10.안전은 고려되었는가?			-
시공자 점검	(성명) (인)			감리원 검측					(성명) (인)
시공자재점검	(성명) (인)			감리원재검측					(성명) (인)
Page ( )
□ 점검결과 : 좌단 - 1차 점검, 우단 - 재시공 보완시

검 측 체 크 리 스 트

문 서 번 호		노은A-지붕-01(0)			검 측 일 자			20OO 년 OO월 OO일
공 종		지 붕 공 사			위 치 부 위
세 부 공 종		아스팔트 슁글			공 사 량
검 사 항 목			검사기준 (시방서,도면)			검 사 결 과						조치사항
						1 차				2 차
						시공자	감리자			시공자	감리자
1. 재료는 승인, 검수 되었는가?			시 방 서 13.2.1
2. 바탕면의 처리는 적정한가?			시 방 서 13.2.2
- 균열누수 및 결합부 처리			시 방 서 13.2.2
- 오염물질 및 이물질제거			시 방 서 13.2.2
3. 바탕면의 평활도는 적합한가?			시 방 서 13.2.2
4. 구배는 적정한가?			시 방 서 13.2.2
5. 좌우나누기는 - 먹놓기 - 시행되었는가?			시 방 서 13.2.2
6. 고정못 설치간격은 적정한가?			시 방 서 13.2.2
7. 후레싱 설치는 적정한가?			시 방 서 13.2.2
8. 겹침길이는 적정한가?			시 방 서 13.2.2
9. 용마루 시공에 대한 적정성			시 방 서 13.2.1
10.안전조치는 되었는가?			-
시공자 점검	(성명) (인)			감리원 검측					(성명) (인)
시공자재점검	(성명) (인)			감리원재검측					(성명) (인)
Page ( )
□ 점검결과 : 좌단 - 1차 점검, 우단 - 재시공 보완시

검 측 체 크 리 스 트

문 서 번 호		노은A-차음재-01(0)			검 측 일 자			20OO 년 OO월 OO일
공 종		차 음 재 공 사			위 치 부 위
세 부 공 종		층간차음재공사			공 사 량
검 사 항 목			검사기준 (시방서,도면)			검 사 결 과						조치사항
						1 차				2 차
						시공자	감리자			시공자	감리자
1. 재료는 승인, 검수 되었는가?
2. 바탕면의 처리(평활도)는 적정한가?
- 균열누수 및 결함부 처리
- 오염물질 및 이물질제거
3. 벽체절연재(joint filler) 시공은 적합한가?
4. 접합부는 밀실하게 충진 되었는가?
5. 바닥 매설재 주위의 밀실시공은 되었는가?
6. 후속공정에 대한 고려는 되었는가?
시공자 점검	(성명) (인)			감리원 검측					(성명) (인)
시공자재점검	(성명) (인)			감리원재검측					(성명) (인)
Page ( )
□ 점검결과 : 좌단 - 1차 점검, 우단 - 재시공 보완시

검 측 체 크 리 스 트

문 서 번 호		노은A-지붕-02(0)			검 측 일 자			20OO 년 OO월 OO일
공 종		지 붕 공 사			위 치 부 위
세 부 공 종		금 속 기 와 공 사			공 사 량
검 사 항 목			검사기준 (시방서,도면)			검 사 결 과						조치사항
						1 차				2 차
						시공자	감리자			시공자	감리자
1. 재료는 승인, 검수 되었는가?			시 방 서
2. C형강/PLATE 및 BOLT의 규격은 적정한가?			시 방 서
3. 녹막이 도장은 실시하였는가?			시 방 서
4. 부재간 BOLT 조임은 적정한가?			시 방 서
5. 바탕재 및 기와살의 규격은 적정한가?			시 방 서
6. 기와 고정방법은 적정한가?			시 방 서
7. 동판 후레싱 시공은 적정한가?			도 면
8. 용마루 시공은 적정한가?			도 면
시공자 점검	(성명) (인)			감리원 검측					(성명) (인)
시공자재점검	(성명) (인)			감리원재검측					(성명) (인)
Page ( )
□ 점검결과 : 좌단 - 1차 점검, 우단 - 재시공 보완시

검 측 체 크 리 스 트

문 서 번 호		노은A-수장-07(0)			검 측 일 자			20OO 년 OO월 OO일
공 종		수 장 공 사			위 치 부 위
세 부 공 종		비닐계바닥재			공 사 량
검 사 항 목			검사기준 (시방서,도면)			검 사 결 과						조치사항
						1 차				2 차
						시공자	감리자			시공자	감리자
1. 자재 사용은 적정한가?			시 방 서
2. 바탕처리 균열부, 이물질 처리는 되었는가?			시 방 서
3. 바닥 건조도는 적정한가?			시 방 서
4. 접착재 바름은 밀실하게 되었는가?			시 방 서
5. 시공시 적정한 온도가 유지 되었는가?			시 방 서
6. 들뜸 부위는 없는가?			-
7. 코너부 처리는 정밀한가?			-
8. 잔재처리 및 기시공부 보양은 적합한가?			-
시공자 점검	(성명) (인)			감리원 검측					(성명) (인)
시공자재점검	(성명) (인)			감리원재검측					(성명) (인)
Page ( )
□ 점검결과 : 좌단 - 1차 점검, 우단 - 재시공 보완시

◑  토   목

검 측 체 크 리 스 트

문 서 번 호		노은C-토공-01(0)			검 측 일 자			20OO 년 OO월 OO일
공 종		토 공 사			위 치 부 위
세 부 공 종		구조물 기초터파기			공 사 량
검 사 항 목			검사기준 (시방서,도면)			검 사 결 과						조치사항
						1 차				2 차
						시공자	감리자			시공자	감리자
1. 현장 터파기표고와 설계도서와의 차이 발생시 처리방안은 검토되었는가?			시 방 서
2. 터파기의 위치, 표고 및 치수를 확인하였 는가?			도 면
3. 터파기 사면의 안정성은 확인하였는가?			시 방 서
4. 터파기시 발생한 용수처리여부 및 지지지반의 흐트러짐은 확인하였는가?			시 방 서
5. 배수처리 방법은 적합한가?			시 방 서
6. 거푸집 설치 등의 작업을 위한 여유폭은 확보하였는가?			시 방 서
7. 이완토 뜬돌의 제거 및 굴착면의 수평상태는 적절한가?			시 방 서
8. 지지력에 대한 지반의 허용지지력 필요시 지지력 시험으로 확인하였는가?			시 방 서
9. 암반굴착시 요철면의 정리는 적절한가?			시 방 서
10.주상도의 토질상태 및 지하수위등과의 비교 검토후 상이할 경우 대책은 강구하는가?			시 방 서
11.굴착토의 사토위치선정 및 운반경로는 적당 한가?			시 방 서
12.굴착면이 장기간 방치되지 않도록 후속공정의 준비는 되어 있는가?			시 방 서
시공자 점검	(성명) (인)			감리원 검측					(성명) (인)
시공자재점검	(성명) (인)			감리원재검측					(성명) (인)
Page ( )
□ 점검결과 : 좌단 - 1차 점검, 우단 - 재시공 보완시

검 측 체 크 리 스 트

문 서 번 호		노은C-구조물-01(0)			검 측 일 자			20OO 년 OO월 OO일
공 종		옹 벽 공 사			위 치 부 위
세 부 공 종		터 파 기			공 사 량
검 사 항 목			검사기준 (시방서,도면)			검 사 결 과						조치사항
						1 차				2 차
						시공자	감리자			시공자	감리자
1. 터파기의 위치는 확인하였는가?			도 면
2. 터파기의 위치, 표고 및 치수는 확인하였 는가?			도 면
3. 터파기 사면의 안정성은 확인하였는가?			시 방 서
4. 터파기폭 및 깊이는 적정하며 필요시 잡석 다짐은 하였는가?			도 면
시공자 점검	(성명) (인)			감리원 검측					(성명) (인)
시공자재점검	(성명) (인)			감리원재검측					(성명) (인)
Page ( )
□ 점검결과 : 좌단 - 1차 점검, 우단 - 재시공 보완시

검 측 체 크 리 스 트

문 서 번 호		노은C-구조물-02(0)			검 측 일 자			20OO 년 OO월 OO일
공 종		옹 벽 공 사			위 치 부 위
세 부 공 종		기 초			공 사 량
검 사 항 목			검사기준 (시방서,도면)			검 사 결 과						조치사항
						1 차				2 차
						시공자	감리자			시공자	감리자
1. 철근은 청결하게 유지하는가?			시 방 서
2. 철근 가공형상이 도면과 일치하는가?			도 면
3. 철근 조립상태가 도면과 일치하는가? (규격, 간격, 길이, 유효고)			도 면
4. 피복두께 및 spacer 설치가 적절한가?			도 면
5. 신축이음 위치는 적절한가?			도 면
6. 결속 상태는 양호한가?			시 방 서
7. 정착 이음은 충분히 유지되었는가?			시 방 서
8. 거푸집 설치상태는 양호하며 치수는 도면과 일치하는가?			도 면
9. 콘크리트 타설순서 및 타설계획을 수립하였 는가?			시 방 서
10.활동방지벽(shear key)은 기초판과 일체 시공 하는가?			도 면
시공자 점검	(성명) (인)			감리원 검측					(성명) (인)
시공자재점검	(성명) (인)			감리원재검측					(성명) (인)
Page ( )
□ 점검결과 : 좌단 - 1차 점검, 우단 - 재시공 보완시

검 측 체 크 리 스 트

문 서 번 호		노은C-구조물-03(0)			검 측 일 자			20OO 년 OO월 OO일
공 종		옹 벽 공 사			위 치 부 위
세 부 공 종		구 체			공 사 량
검 사 항 목			검사기준 (시방서,도면)			검 사 결 과						조치사항
						1 차				2 차
						시공자	감리자			시공자	감리자
1. 철근은 청결하게 유지하는가?			시 방 서
2. 철근 가공형상이 도면과 일치하는가?			도 면
3. 철근조립상태가 도면과 일치하는가? (규격, 간격, 길이, 유효고)			도 면
4. 피복두께 및 spacer 설치가 적절한가?			도 면
5. 신축이음 위치는 적절한가?			도 면
6. 결속상태는 양호한가?			시 방 서
7. 정착이음은 충분히 유지되었는가?			도 면
8. 배수공 설치위치, 규격, 수량은 적정한가?			도 면
9. 거푸집 설치상태는 양호하며 치수는 도면과 일치하는가?			도 면
10.콘크리트 타설순서 및 타설계획을 수립하였 는가?			시 방 서
11.뒷채움 잡석은 도면대로 충실하게 시공하였 는가?			도 면
시공자 점검	(성명) (인)			감리원 검측					(성명) (인)
시공자재점검	(성명) (인)			감리원재검측					(성명) (인)
Page ( )
□ 점검결과 : 좌단 - 1차 점검, 우단 - 재시공 보완시

검 측 체 크 리 스 트

문 서 번 호		노은C-구조물-04(0)			검 측 일 자			20OO 년 OO월 OO일
공 종		공 동 구			위 치 부 위
세 부 공 종		터 파 기			공 사 량
검 사 항 목			검사기준 (시방서,도면)			검 사 결 과						조치사항
						1 차				2 차
						시공자	감리자			시공자	감리자
1. 터파기의 위치는 확인하였는가?			도 면
2. 터파기의 표고 및 치수를 확인하였는가?			도 면
3. 터파기 사면의 안정성은 확인하였는가?			시 방 서
4. 터파기의 폭 및 깊이는 적정하며 필요시 잡석다짐은 하였는가?			도 면
시공자 점검	(성명) (인)			감리원 검측					(성명) (인)
시공자재점검	(성명) (인)			감리원재검측					(성명) (인)
Page ( )
□ 점검결과 : 좌단 - 1차 점검, 우단 - 재시공 보완시

검 측 체 크 리 스 트

문 서 번 호		노은C-구조물-05(0)			검 측 일 자			20OO 년 OO월 OO일
공 종		공 동 구			위 치 부 위
세 부 공 종		기 초			공 사 량
검 사 항 목			검사기준 (시방서,도면)			검 사 결 과						조치사항
						1 차				2 차
						시공자	감리자			시공자	감리자
1. 철근은 청결하게 유지하는가?			시 방 서
2. 철근 가공형상이 도면과 일치하는가?			도 면
3. 철근조립상태가 도면과 일치하는가? (규격, 간격, 길이, 유효고)			도 면
4. 피복두께 및 spacer 설치가 적절한가?			도 면
5. 결속상태는 양호한가?			시 방 서
6. 청착이음은 충분히 유지되었는가?			도 면
7. 거푸집 설치상태는 양호하며 치수는 도면과 일치하는가?			도 면
8. 콘크리트 타설순서 및 타설계획을 수립하였 는가?			시 방 서
시공자 점검	(성명) (인)			감리원 검측					(성명) (인)
시공자재점검	(성명) (인)			감리원재검측					(성명) (인)
Page ( )
□ 점검결과 : 좌단 - 1차 점검, 우단 - 재시공 보완시

검 측 체 크 리 스 트

문 서 번 호		노은C-구조물-06(0)			검 측 일 자			20OO 년 OO월 OO일
공 종		공 동 구			위 치 부 위
세 부 공 종		측벽 및 상판			공 사 량
검 사 항 목			검사기준 (시방서,도 면)			검 사 결 과						조치사항
						1 차				2 차
						시공자	감리자			시공자	감리자
1. 철근은 청결하게 유지하는가?			시 방 서
2. 철근 가공형상이 도면과 일치하는가?			도 면
3. 철근조립상태가 도면과 일치하는가? (규격, 간격, 길이, 유효고)			도 면
4. 피복두께 및 spacer 설치가 적절한가?			도 면
5. 결속상태는 양호한가?			시 방 서
6. 정착이음은 충분히 유지되었는가?			시 방 서
7. 거푸집 설치상태는 양호하며 치수는 도면과 일치하는가?			도 면
8. 콘크리트 타설순서 및 타설계획을 수립하였 는가?			시 방 서
9. 방수공사시 바탕면 청소상태는 양호한가?			시 방 서
10.방수공사시 평활도 및 면처리 상태는 양호 한가?			시 방 서
11.슬리브주위 지수판설치 시공상태는 양호한가?			시 방 서
12.모서리 및 치켜올림 부분의 시공상태는 양호 한가?			시 방 서
13.방수 시공순서는 적정한가?			시 방 서
14.방수 마무리 상태는 양호한가?			시 방 서
15.방수후 보양조치는 적정한가?			시 방 서
시공자 점검	(성명) (인)			감리원 검측					(성명) (인)
시공자재점검	(성명) (인)			감리원재검측					(성명) (인)
Page ( )
□ 점검결과 : 좌단 - 1차 점검, 우단 - 재시공 보완시

검 측 체 크 리 스 트

문 서 번 호		노은C-배수-01(0)			검 측 일 자			20OO 년 OO월 OO일
공 종		배 수 공 (우·오수)			위 치 부 위
세 부 공 종		터파기 및 배수관 기초			공 사 량
검 사 항 목			검사기준 (시방서,도면)			검 사 결 과						조치사항
						1 차				2 차
						시공자	감리자			시공자	감리자
1. 터파기의 폭 및 구배는 적정한가?			도 면
2. 바닥은 부등침하가 되지 않도록 적당한 처리 와 다짐은 하였는가?			시 방 서
3. 거푸집 설치는 견고하고 기초 콘크리트 두께 는 도면과 일치되었는가?			도 면
4. 선형 및 연장의 규격은 설계 치수에 적합한 가?			도 면
시공자 점검	(성명) (인)			감리원 검측					(성명) (인)
시공자재점검	(성명) (인)			감리원재검측					(성명) (인)
Page ( )
□ 점검결과 : 좌단 - 1차 점검, 우단 - 재시공 보완시

검 측 체 크 리 스 트

문 서 번 호		노은C-배수-02(0)			검 측 일 자			20OO 년 OO월 OO일
공 종		배수공 (우·오수)			위 치 부 위
세 부 공 종		관 부 설			공 사 량
검 사 항 목			검사기준 (시방서,도면)			검 사 결 과						조치사항
						1 차				2 차
						시공자	감리자			시공자	감리자
1. 배수관은 파손 및 규격미달 제품은 사용하지 않았는가?			시 방 서
2. 배수관은 기초 및 이음관끼리 밀착되도록 하고 서로 어긋나지 않았는가?			시 방 서
3. 관로의 중간부분에 부분적으로 역구배인곳은 없는가?			도 면
4. 배수관 이음부는 몰탈로 완전히 충진하여 우수침투를 방지하였는가?			도 면
5. 배수관 설치시 배수관내 이물질을 제거하였 는가?			시 방 서
6. 배수관은 하류측에서 상류측으로 시공하는가?			시 방 서
7. 배수관 안면벽이 어긋나지 않고 매끄럽고 직선으로 시공되었는가?			도 면
8. 배수관 설치 후 기초 보강 콘크리트 타설시 배수관이 어긋나지 않도록 타설하는가?			도 면
9. 관 부설후 되메우기 전 매10m마다 하수관거 의 상단을 수준측량을 실시하는가?			도 면
10.되메우기 재료는 성토재료와 동등한 것을 사용하였는가?			시 방 서
시공자 점검	(성명) (인)			감리원 검측					(성명) (인)
시공자재점검	(성명) (인)			감리원재검측					(성명) (인)
Page ( )
□ 점검결과 : 좌단 - 1차 점검, 우단 - 재시공 보완시

검 측 체 크 리 스 트

문 서 번 호		노은C-배수-03(0)			검 측 일 자			20OO 년 OO월 OO일
공 종		배수공 (우·오수)			위 치 부 위
세 부 공 종		맨 홀			공 사 량
검 사 항 목			검사기준 (시방서,도면)			검 사 결 과						조치사항
						1 차				2 차
						시공자	감리자			시공자	감리자
1. 위치와 길이는 도면과 일치하는가?			도 면
2. 터파기 후 다짐을 하였는가? (연약지반 잡석 다짐)			도 면
3. 맨홀규격은 도면과 일치하는가?			도 면
4. 거푸집은 견고하게 설치되었으며 배수관 연결링은 설치되었는가?			도 면
5. 맨홀 상부는 포장마무리면을 고려하여 시공 하고 있는가?			도 면
6. 맨홀 내부의 상태는 설계도면에 의거 충실 하게 시공되었는가?			도 면
7. 맨홀 뚜껑의 설치상태는 견고한가?			도 면
시공자 점검	(성명) (인)			감리원 검측					(성명) (인)
시공자재점검	(성명) (인)			감리원재검측					(성명) (인)
Page ( )
□ 점검결과 : 좌단 - 1차 점검, 우단 - 재시공 보완시

검 측 체 크 리 스 트

문 서 번 호		노은C-배수-(0)			검 측 일 자			20OO 년 OO월 OO일
공 종		배수공 (우·오수)			위 치 부 위
세 부 공 종		홈 통 받 이			공 사 량
검 사 항 목			검사기준 (시방서,도면)			검 사 결 과						조치사항
						1 차				2 차
						시공자	감리자			시공자	감리자
1. 규격미달 제품 및 운반시 파손된 것이 사용 되지는 않았는가?
2. 홈통받이 설치 위치는 적정한곳에 설치되었 는가?
3. 홈통연결, 배수구연결, 주위마감상태는 적정 한가?
4. 구배 및 연결관 선형은 잘 정리되어 있는가?
시공자 점검	(성명) (인)			감리원 검측					(성명) (인)
시공자재점검	(성명) (인)			감리원재검측					(성명) (인)
Page ( )
□ 점검결과 : 좌단 - 1차 점검, 우단 - 재시공 보완시

검 측 체 크 리 스 트

문 서 번 호		노은C-배수-(0)			검 측 일 자			20OO 년 OO월 OO일
공 종		배수공 (우·오수)			위 치 부 위
세 부 공 종		우 수 받 이			공 사 량
검 사 항 목			검사기준 (시방서,도면)			검 사 결 과						조치사항
						1 차				2 차
						시공자	감리자			시공자	감리자
1. 규준틀을 설치하여 규준틀에 위치구배, 계획 고 등을 명기하여 시공하는가?
2. 우수받이는 L형 측구보다 낮게 시공하여 물이 잘 유입되도록 시공하였는가?
3. 우수받이 연결관 연결부분은 수밀하게 시공되 었는가?
4. 우수받이 뚜껑도면과 일치하는가?
시공자 점검	(성명) (인)			감리원 검측					(성명) (인)
시공자재점검	(성명) (인)			감리원재검측					(성명) (인)
Page ( )
□ 점검결과 : 좌단 - 1차 점검, 우단 - 재시공 보완시

검 측 체 크 리 스 트

문 서 번 호		노은C-배수-04(0)			검 측 일 자			20OO 년 OO월 OO일
공 종		배 수 공 (우·오수)			위 치 부 위
세 부 공 종		L형측구 및 경계석			공 사 량
검 사 항 목			검사기준 (시방서,도면)			검 사 결 과						조치사항
						1 차				2 차
						시공자	감리자			시공자	감리자
1. 규준틀을 설치하여 위치, 구배, 계획고 등을 명기하여 시공하는가?			도 면
2. 보조기층은 요철없이 충분히 다짐을 하였는 가?			시 방 서
3. L형 측구 규격은 도면과 일치하며 경계석은 KSF4006에 합격한 제품을 사용하는가?			도 면
4. L형 측구 횡단구배는 경계석 쪽으로 2∼4% 구배를 주었는가?			도 면
5. L형측구 종단구배는 우수받이 쪽으로 구배를 두어 물이 고이지 않도록 시공하였는가?			도 면
6. L형 측구는 40m마다 신축이음을 설치하였 는가?			도 면
7. 경계석에 콘크리트 등 잡물이 묻지 않도록 시공하였는가?			시 방 서
8. 경계석 낮춤시공은 규정된 위치에 시공하였 는가? (포장면+2cm)			도 면
9. L형측구 마감후 파괴부분에 대하여 덧씌우기 를 시공해서는 안되며 절단제거후 원상복구를 하는가?			시 방 서
10.경계석은 선형에 맞게 시공되었는가? (곡선부분은 R 경계석 사용)			도 면
11.경계석 줄의 간격은 모르터로 깨끗이 시공하 는가?			도 면
12.경계석 뒷채움 콘크리트 타설 반드시 거푸집을 설치후 타설하는가?			도 면
시공자 점검	(성명) (인)			감리원 검측					(성명) (인)
시공자재점검	(성명) (인)			감리원재검측					(성명) (인)
Page ( )
□ 점검결과 : 좌단 - 1차 점검, 우단 - 재시공 보완시

검 측 체 크 리 스 트

문 서 번 호		노은C-배수-05(0)			검 측 일 자			20OO 년 OO월 OO일
공 종		배 수 공			위 치 부 위
세 부 공 종		U 형 측 구			공 사 량
검 사 항 목			검사기준 (시방서,도면)			검 사 결 과						조치사항
						1 차				2 차
						시공자	감리자			시공자	감리자
1. 측구의 규격 및 계획고는 주위여건과 적합 한가?			도 면
2. 거푸집 설치상태는 적합한가?			도 면
3. 측구의 구배는 배수가 원활하도록 시공 하는가?			도 면
4. 배수관과의 접합부는 특별한 지시가 없는한 시멘트 몰탈로 메우는가?			도 면
5. 바닥과 벽은 일체로 시공하였는가?			도 면
6. 부득이하게 바닥과 벽을 분리시공할 경우 일체를 위한 조치를 하였는가?			도 면
7. 유입구, 맨홀, 단부벽에 사용되는 관은 맨홀 내부로 튀어나오지 않도록 하였는가?			도 면
시공자 점검	(성명) (인)			감리원 검측					(성명) (인)
시공자재점검	(성명) (인)			감리원재검측					(성명) (인)
Page ( )
□ 점검결과 : 좌단 - 1차 점검, 우단 - 재시공 보완시

검 측 체 크 리 스 트

문 서 번 호		노은C-포장-01(0)			검 측 일 자			20OO 년 OO월 OO일
공 종		포 장 공 사			위 치 부 위
세 부 공 종		경계석 설치			공 사 량
검 사 항 목			검사기준 (시방서,도면)			검 사 결 과						조치사항
						1 차				2 차
						시공자	감리자			시공자	감리자
1. 경계석은 KSF4006에 합격한 KS제품을 사용 하였는가?			시 방 서
2. 경계석은 손상 및 결함이 있는 것을 사용하지 않았는가?			시 방 서
3. 경계석 설치는 도면대로 시공하는가?			도 면
4. 경계블럭 설치전 기초CONC 타설후 경계석을 설치하는가?			도 면
5. 콘크리트 타설 후 경계블럭에 이물질을 제거 하는가?			시 방 서
6. 곡선구간용 경계블럭은 사전제작하여 곡선 으로 시공하는가?			도 면
7. 보차도 경계블럭과 보도 경계블럭과는 2%의 구배를 유지토록 시공하는가?			도 면
8. 보도턱 낮춤설치시 위치는 도면과 일치 하는가?			도 면
9. 턱낮춤은 L형측구 또는 포장면에서 2cm 높이로 시공한는가?			도 면
10.턱낮춤 경계블럭은 도면과 일치하는가?			도 면
11.시공은 경계석과 동일하게 시공하는가?			도 면
시공자 점검	(성명) (인)			감리원 검측					(성명) (인)
시공자재점검	(성명) (인)			감리원재검측					(성명) (인)
Page ( )
□ 점검결과 : 좌단 - 1차 점검, 우단 - 재시공 보완시

검 측 체 크 리 스 트

문 서 번 호		노은C-포장-02(0)			검 측 일 자			20OO 년 OO월 OO일
공 종		포 장 공 사			위 치 부 위
세 부 공 종		보도블럭 포장			공 사 량
검 사 항 목			검사기준 (시방서,도면)			검 사 결 과						조치사항
						1 차				2 차
						시공자	감리자			시공자	감리자
1. 성토지반시 콤펙터등으로 균등히 다짐하는가?			시 방 서
2. 지반위에 일정두께의 모래를 깔고 줄눈포 3mm내외로 요철이나 틈이 없도록 부설하는가?			도 면
3. 부설완료 즉시 가는 모래를 표면에 살포 줄눈안으로 채우는가?			시 방 서
4. 블록 포설후 콤펙터 다짐을 하여 평탄성을 유지하는가?			시 방 서
5. 구배는 2% 되도록 시공하였는가?			도 면
6. 마무리면은 계획고의 □1.5cm이하인가? (20cm이내 2점측량검측)			도 면
7. 평탄성 마무리면은 최요부의 깊이가 3mm 이하인가?			도 면
8. 블록은 1LP(고압블럭 T=6cm) 블록을 사용하는가?			도 면
9. 색상과 모형은 도면과 일치되도록 시공하였 는가?			도 면
시공자 점검	(성명) (인)			감리원 검측					(성명) (인)
시공자재점검	(성명) (인)			감리원재검측					(성명) (인)
Page ( )
□ 점검결과 : 좌단 - 1차 점검, 우단 - 재시공 보완시

검 측 체 크 리 스 트

문 서 번 호		노은C-포장-03(0)			검 측 일 자			20OO 년 OO월 OO일
공 종		포 장 공 사			위 치 부 위
세 부 공 종		동상방지층 및 보조기층			공 사 량
검 사 항 목			검사기준 (시방서,도면)			검 사 결 과						조치사항
						1 차				2 차
						시공자	감리자			시공자	감리자
1. 재료의 품질은 시방규정에 적합한가? (시험성과표 첨부)			시 방 서
2. 재료의 임도는 허용범위내의 재료를 사용하는가?(시험성과표 첨부)			시 방 서
3. 재료는 견고, 내구적이며 유기물등을 함유하고 있지 않는가?			시 방 서
4. 포설전 노상면이 연약하거나 동결 및 불순물 은 제거되었는가?			시 방 서
5. 재료의 포설은 1층 다짐후 두께가 20cm이하 되도록 균일하게 부설시공 하였는가?			도 면
6. 다짐장비는적절하며 일정한 간격으로 겹쳐 다짐하는가?			시 방 서
7. 현장 다짐 밀도는 시방기준에 적합한가?			시 방 서
8. 완성면의 종·횡단구배 및 계획고는 적합한가?			도 면
9. 마감표면의 Proof Rolling 결과 불량부분은 재시공 되었는가?			시 방 서
시공자 점검	(성명) (인)			감리원 검측					(성명) (인)
시공자재점검	(성명) (인)			감리원재검측					(성명) (인)
Page ( )
□ 점검결과 : 좌단 - 1차 점검, 우단 - 재시공 보완시

검 측 체 크 리 스 트

문 서 번 호		노은C-포장-04(0)			검 측 일 자			20OO 년 OO월 OO일
공 종		포 장 공 사			위 치 부 위
세 부 공 종		프라임코팅 및 택코팅			공 사 량
검 사 항 목			검사기준 (시방서,도면)			검 사 결 과						조치사항
						1 차				2 차
						시공자	감리자			시공자	감리자
1. 사용재료는 규격 및 시방에 적합한가?			시 방 서
2. 시공할 표면의 이물질 제거는 하였는가?			시 방 서
3. 표면은 잘 건조된 후 시공하는가?			시 방 서
4. L형 측구 및 다이크 등의 구조물의 노출면에 AP가 묻지 않도록 보호시설을 하였는가?			시 방 서
5. 역청재의 사용량 및 살포온도는 적정한가?			도 면
6. 충분히 양생기켜 침투, 건조 시키는가?			시 방 서
시공자 점검	(성명) (인)			감리원 검측					(성명) (인)
시공자재점검	(성명) (인)			감리원재검측					(성명) (인)
Page ( )
□ 점검결과 : 좌단 - 1차 점검, 우단 - 재시공 보완시

검 측 체 크 리 스 트

문 서 번 호		노은C-포장-05(0)			검 측 일 자			20OO 년 OO월 OO일
공 종		포 장 공 사			위 치 부 위
세 부 공 종		아스콘 포장			공 사 량
검 사 항 목			검사기준 (시방서,도면)			검 사 결 과						조치사항
						1 차				2 차
						시공자	감리자			시공자	감리자
1. 아스콘은 KS업체의 제품으로 선정되었는가?			시 방 서
2. 아스콘의 품질은 시방규격에 적합한가? (품질시험 성적표 첨부)			시 방 서
3. 아스콘 포설전 총소는 깨끗이 되었는가?			시 방 서
4. 프라임코트 택코트의 양생이 충분히 된 후 포설하는가?			시 방 서
5. 포설전 기상상태는 시방기준에 적합한가?			시 방 서
6. 포설시 혼합물의 온도는 120□이상 180□ 이하가 되는가?			시 방 서
7. 검측봉은 제작 5m간격으로 두께를 확인하는가?			시 방 서
8. 한층의 마무리 두께를 7cm이하로 균일하게 다짐을 하는가?			도 면
9. 구조물과 접속부의 로울러 다짐이 어려울시는 소형다짐기를 사용하고 구조물보다 5mm높게 마무리 하였는가?			도 면
10.다짐완성후 24시간 이내 완성두께를 측정 하였는가?(코아채취)			도 면
11.표층완성면 검사를 실시하였는가? (3m 직선자 요부측정)			시 방 서
시공자 점검	(성명) (인)			감리원 검측					(성명) (인)
시공자재점검	(성명) (인)			감리원재검측					(성명) (인)
Page ( )
□ 점검결과 : 좌단 - 1차 점검, 우단 - 재시공 보완시

검 측 체 크 리 스 트

문 서 번 호		노은C-포장-06(0)			검 측 일 자			20OO 년 OO월 OO일
공 종		포 장 공 사			위 치 부 위
세 부 공 종		감속시설 및 차선도색			공 사 량
검 사 항 목			검사기준 (시방서,도면)			검 사 결 과						조치사항
						1 차				2 차
						시공자	감리자			시공자	감리자
1. 감속설치 위치는 도면과 일치하는가?			도 면
2. 감속시설 규격은 도면과 일치하는가?			도 면
3. 주차선의 규격은 도면과 일치하는가?			도 면
4. 페인트 및 그라스비드 품질시험을 실시하여 시방 적합여부를 확인하였는가?			시 방 서
5. 도색할 시공면은 부착을 저해하는 유해물질 등이 청소되었는가?			시 방 서
6. 노면이 완전히 건조된 상태에서 도색이 되고 있는가?			시 방 서
7. 도료가 완전히 건조할때까지 보호되고 있는가?			시 방 서
8. 도색완료후 휘로 측정결과는 규정에 적합한가? (150ncd/Lur·m2)			시 방 서
시공자 점검	(성명) (인)			감리원 검측					(성명) (인)
시공자재점검	(성명) (인)			감리원재검측					(성명) (인)
Page ( )
□ 점검결과 : 좌단 - 1차 점검, 우단 - 재시공 보완시

1.

검측 세부공정	검 측 시 기	검 측 빈 도				검 측 방 법
		동별	매층	5개층	10개층
1. 파일박기(지정공사)
1) 시 항 타	·기초터파기 완료후	□				·지질조사서(입회) ·시항타보고서
2) 재하시험	·시항타 완료후	□				·전문업체(확인)
3) 본 항 타	·전과정	100				·검측체크리스트 항타기록부
4) 두부정리	·두부정리 완료후 con'c 타설전	□				·입회 확인
① 재하시험	·기초저면	해당동				·전문업체(확인) ·결과보고서
2. 기초 철근배근	·철근배근 완료후	100				·검측체크리스트
3. 벽체 철근배근	·철근배근 완료후	100				·검측체크리스트
	·먹놓기 확인		□			·철근배근전 먹메김 확인
4. SLAB 배근, 거푸집	·거푸집 설치, 배근완료후	100				·검측체크리스트 수시검측 병행
5. CON'C타설시	·타설시	100				입회확인
6. 시멘트 액방	① 바탕정리				□	·검측체크리스트
	② 시공과정				□	·검측체크리스트
	③ 담 수	100				·확 인
7. 아스팔트쉬트방수	① 바탕정리후	□				·검측체크리스트
	② 단계별	□				·검측체크리스트
9. 목창호 공사	① 배치관리상태			□		·확 인
	② 틀설치 후			□		·검측체크리스트
	③ 사춤 및 창,문짝 설치후			□		·검측체크리스트
10. AL, 프라스틱창호	① 배치관리상태			□		·확 인
	② 틀설치 후			□		·검측체크리스트
	③ 사춤 및 창,문짝 설치후			□		·검측체크리스트

3.

검측 세부공정	검 측 시 기	검 측 빈 도				검 측 방 법
		동별	매층	5개층	10개층
20. 난간대	·시공시			□		·검측체크리스트
	·시공후			□		·확 인
21. 핸드레일	·앙카설치시	□				·확인
	·시공후	□				·체크리스트
23. 천정석고보드	·시공시				□	·체크리스트
	·완료후				□	·체크리스트
24. 마룻널,장판지 ,프라스틱바닥재	·시공전	□				·체크리스트
	·시공중			□		·확인
	·시공후	□				·체크리스트
25. 아스팔트슁글	·시공중	□				·체크리스트
	·시공후	□				·체크리스트
26. 층간차음재	·바탕정리				□	·체크리스트
	·시공중				□	·체크리스트
	·시공후				□	·체크리스트
27. 금속기와	·시공중	□				·확인
	·시공후	□				·체크리스트
28.외단열(드라이비트)	·시공중/시공후	□				·체크리스트

◑ 검측 세부공종 및 검측시기

검측 세부공정	검 측 시 기	검 측 빈 도			검 측 방 법
		동별	매층	5층 마다
□온돌 미장	·바탕처리			20	·체크리스트
	·기포완료후			50
	·미장완료후			50
□벽체 단열공사	·설치전		50		·확 인
	·시공중				·체크리스트
	·완료후	100			·확 인
□난간대	·시공시		1회		·체크리스트
	·시공후			50	·확 인
□핸드레일	·앙카설치시	50			·체크리스트
	·시공후			50
□플라스틱재 바닥공사	·시공전	100			·확 인
	·시공후	50			·체크리스트