호안블럭 시공시방서

1. 의 용배수가 제채로 자연 배수될경우 모래 토사등 세립자가 블럭 틈시이로 빠저나와 침하 또는 파손 우려가 있으므로 붙임이전 현지 상항을 세밀히 조사 하여 감독과 협의 하여 대책을 세운후 붙임 시공에 임해야 한다.

제내지측

2. 기 완성된 축제면에 수직 및 수평 규준틀을 일정 간격으로 정확히 설치하여 호안블럭 붙임 완성면이 경사가 규정에 맞도록 세심한 주위를 기을려 시공해야 한다.

3. 호안블럭 제품은 제작 과정에서 부터 붙임시공 완성까지 제품의 균일 또는 파손이 발생치 않도록 세심한 주의를 기하고 유해한 균열 ,파손품을 붙임에 사용해서는 안된다.

4. 면고르기에 있어 호안블럭 저면이 지면에 밀착될수 있도록 지반을 평탄하게 고른다.

5.  작업은 요철이 ±3□를 넘어선 안된다.

면고르기

6. 부직포 사용시 부직포의 겹침이 10□이상 되도록 설치 하여야 한다.

7. 경시된 기준선에 의거 기초석을 기준으로 블럭을 하단부 부터 조립시공한다.

8. 하단면및 상단부에 블럭의 절단이 필요시 기형성된 제품의 반브럭을 사용하거나 카트장비를 이용하여 정확한 절단을 통하여 시공한다.

9. 블럭이 조립되는 돌출키와 요홈키가 교대로 정확하게 맞어야 하며 틈및 유격이 발생하여선 안된다.

10. 곡선부위 조립시 틈새가 발생을 최소화하여야 하며 틈새 발생시 정확한 절단을 통하여 유해한 균열및 파손품이 없도록 붙임 시공하여야 한다.

11. 블럭붙임이 부득히 틈새 발생시 틈새가 3cm-5cm이하로 최소화 하여야 하며 이경우 몰탈로 블럭의 뚜게만큼 다짐을하여 매끄럽게 미장 처리 하여야 한다.

12. 설치형태는도면에의거붙임시공하여야한다.

13. 설치완료시 잔여자재및 기타오물이 없도록 깨끗이 청소하여야 한다.