본 문서의 2차 저작권은 와우폼에 있습니다.

단선결선도 작성 예시도

약 호 표 기

□ 개폐기·차단기 표기방법

□ 극수(2극인 경우는 극수 표기 생략), 차단기종류, 용량 순으로 표기

예1) 배선용 차단기

MCCB 2P 20A □ M20

MCCB 3P 50A □ 3M50

MCCB 4P 100A □ 4M100

예2) 누전차단기

ELB 2P 20A □ SE20(SE : 지락, 과부하 및 단락보호 겸용)

E20(E : 지락보호 전용)

ELB 3P 50A □ 3SE50(지락, 과부하 및 단락보호 겸용)

예3) 커버나이프 스위치

CKS 2P 20A □ C20(f : 20)

CKS 3P 20A □ 3C20(f : 20)

□ 기 타

□ WH : 적산전력계(전기계량기)

□ MC : 전자접촉기(M/g s/w)

□ 전선

- IV1.6□ : 600V 비닐절연전선 1.6□

- EV14□ : 600V 가교폴리에틸렌 절연 비닐외장 케이블 14□

- 전선수 : 빗금으로 표기[(2가닥 : //), (3가닥 : ///), (4가닥 : ////)]

□ TR 3kvA 220/110V : 변압기(Transformer) □ (강압기 용량 : 3kvA)

□ 3□4W 220/380V : 수전방식 3상 4선식, 전압 220/380V

□ 상기 이외 기타 기호는 전기관계법규 등의 표준기호에 의한다.