가스 일일 점검일지

점검 품목 :  LPG 저장소

점검 일시 :  20    년   월   일

항 목	점 검 사 항	결 과	조 치
용기 관리	1.옥외 저장시설 시건장치 견고성 여부 2.직사광선 및 빗물의 차단 여부 3.환기 통풍시설 정상가동 여부 4.용기 밸브조정기 접속부분 가스누설 여부
배관	1.연결부 및 호스밴드 접속 상태 여부 2.긴급시 배관 중간 밸브 가스차단 장치 정상 작동 여부 3.배관 고정장치 이상 여부 4.노후손상 가능성 여부 5.규격배관 3M이상 고무호스 안전 사용여부
연소 기구	1.연소기구 노후 손상 여부 2.배관 접속부의 코크 부분 가스 누설여부 3.통풍장치 안전여부
* 가스 용기 교환시 점검사항 1) 용기 외관 상태 점검 2) 용기 밸브 상태 점검 3) 배관 가스 누설상태 점검 ( 탐지기 및 육안 점검) 4) 일자 : 5) 시간 : 6) 작업자 :