제 품 검 사 성 적 서								작 성		검 토				승 인
품 명					고 객 명
규 격					검사일자
형 식					출고일자
로트수량					검 사 원		(인)
번호	검사항목		판정기준	검사방식 및 검사조건	측 정 치								Pn n
					X1	X2	X3		X4		X5
1	외관		도장 표면의 손상이 없을 것	겉모양 : KSA 3109 계수조정형 샘플링검사 G-Ⅱ AQL 0.25(MA) AQL 0.65(MI) 치수 : 체크검사 n = c =
2	도장색상		백색, 아이보리
3	조립상태		조립상태가 견고할 것
4	치수	가로	□
5		세로	□
6
7		직경	125 □
8			150 □
9			200 □
10
특 기 사 항 및 주요 불량 : TEL: FAX:												종합판정
												합 격 불합격